Vox ToneLab SE 한글 완역본입니다.

영문 메뉴얼을 순서대로 번역을 했습니다.

그림이나 도표는 영문 메뉴얼을 참조해주세요.

어느 부분인지 영문 메뉴얼과 쉽게 비교할 수 있게 파트별 큰 제목들은

영문으로 표기합니다.

.............................................................................................................................

Quick Start

SETUP

1.ToneLabSE를 믹서나 레코더에 연결할 경우엔,

아웃풋잭 L/MONO와 R(11.4)을 믹서나 레코더의 인풋에 연결하세요.

헤드폰을 사용할 경우엔 PHONES 잭(11.5)에 연결하세요.

Guitar 앰프에 연결할 경우, 하나의 앰프에 연결할 경우엔

L/MONO를 사용하고, 두 개의 앰프를 사용할 경우엔 L/MONO와 R(11.4)을 사용하세요.

NOTE:ToneLabSE를 모노 인풋만을 가진 장비와 연결할 경우,

L/MONO를 사용하세요.

2.LEVEL 노브(11.3)를 왼쪽으로 완전히 돌려놓으세요.

볼륨 0 세팅입니다.

3.파워 서플라이를 AC9V 인풋(10.2)에 연결합니다.

4.후면부의 INPUT 잭(11.1)에 기타를 연결합니다.

5.ToneLabSE의 전원을 켜기전에 스피커에 손상을 입히는

pop이나 buzz가 발생하지 않도록 앰프나 믹서의 볼륨을 최대한 낮게 하세요.

6.ToneLabSE를 믹서나 레코더에 연결할 경우엔,

GLOBAL 스위치(3.4)를 누른 후에 OUT SEL 메뉴에서 상,하 버튼(그림 삽입)을 눌러서 "Ln"(LINE)을

선택하고, 기타 앰프에 연결할 경우 "AP"(AMP)를 선택합니다.

7.사용하는 앰프나 믹서의 볼륨을 올리고 ToneLabSE의 후면부에 있는 LEVEL 노브(11.3)를 돌려서

적당한 볼륨으로 조정합니다.

NOTE:진공관이 워밍업되기전 몇 초 동안, 사운드가 출력이 안되는 경우가 있습니다.

이런 증상은 오작동이 아닙니다. 아날로그 진공관을 사용하기 때문이죠.

프로그램 사용 방법

8.뱅크 1-24를 선택하기위해 BANK UP,DOWN 버튼(6.1)을 사용합니다.

뱅크의 숫자는 디스플레이(5.1)에 표시됩니다.

HINT:ToneLabSE는 각 뱅크마다 4개의 프로그램을 가지고 있어서 총 96개의 프로그램을가지고 있습니다.

Factory 프로그램으로 1-8 뱅크까지 프로그램되어져 있고,

9-16,17-24 뱅크는 1-8 뱅크와 동일합니다.

프로그램 셀렉트 모드에서 프로그램 선택이 가능하며,

이펙트 ON/OFF 모드에선 각각의 이펙트 on/off가 가능합니다.

9.프로그램을 선택하려면 프로그램 셀렉트 1-4 페달(6.2)을 사용하세요.

선택한 채널 LED가 켜지고 뱅크 넘버는 디스플레이 창에 표시됩니다.

예를 들어,프로그램 3-1(뱅크 3,프로그램 1)을 선택하려면,

BANK UP,DOWN 버튼을 눌러서 디스플레이 창에 "3"이 나타나도록하고

프로그램 셀렉트 1 페달을 누르면 됩니다.

한 뱅크에서 프로그램만 바꾸려면 프로그램 셀렉트 1-4 페달 중 하나를 누르면 됩니다.

NOTE:프로그램을 선택할 수 없는 경우엔,

아마도 프로그램 셀렉트 모드 상태가 아닌 경우입니다.

"프로그램 셀렉트 모드"(16 페이지)에 설명한대로 모드 상태로 설정하시면 됩니다.

HINT:프리셋 프로그램은 매우 다양한 사운드를 가지고 있습니다.

두터운 하이-게인 리드 사운드, 리듬(네크) 픽업과 사용할 경우 가장 좋은 사운드를

나타내주는 클린 사운드, 리드(브릿지) 픽업에서 헤비 리프 사용시 좋은

모던 크런치 사운드 등등. 68 페이지에 프리셋 프로그램 리스트가 있습니다.

10.두 개의 익스프레션 페달로 wah,volume,delay,reverb input level 또는 다른 파라메터를 조정할 수 있고, CONTROL 스위치는 딜레이 타임의 TAP 템포를 설정하는데 사용할 수 있습니다.

11.A/B Ch 스위치로 각 프로그램에서 2개의 앰프와 케비넷 세팅을 사용할 수 있습니다.

12.FX ON/OFF(TUNER) 스위치로 이펙트 ON/OFF 모드를 선택할 수 있습니다.

이펙트 ON/OFF 모드에선 스텀박스 이펙트를 사용하는것처럼 각각의 이펙트를 on/off할 수 있습니다.

프로그램 셀렉트 1-4로 각각 pedal,modulation,delay,reverb를 on/off할 수 있습니다.

그리고 BANK DOWN 페달로는 인서트 이펙트를 bypass할 수 있습니다.

이펙트 ON/OFF 스위칭

13.각 이펙트의 on/off 상태를 나타내기위해 모델 셀렉트 버튼이 켜짐(ON)과 꺼짐(OFF)상태로 전환됩니다.

버튼을 누르거나 모델 셀렉터를 돌릴 경우에 이펙트는 켜지고 모델 셀렉터 버튼이 깜박입니다.

자신의 사운드 만들기

14.AMP 모델의 사운드를 조정하기 위해서, AMP 셀렉터를 사용해서 16개 앰프 모델 중 하나를 선택합니다.

GAIN value 노브 1,TREBLE value 노브 3,MIDDLE value 노브 4,BASS value 노브 5, 그리고 VR GAIN value 노브 2를 사용해 톤을 조정합니다.

최대로 빈티지 진공관 앰프의 디스토션을 얻으려면 가능한 VR GAIN을 높게 세팅하세요.

CH VOLUME value 노브 6으로는 Valve Reactor에서 만들어진 디스토션을 포함한 전체 사운드의 볼륨을 조정합니다.

PRES-NR 버튼을 누르면,value 노브 3으로 PRESENCE를 조정하고 value 노브 4로는

NR(Noise Reduction) 이펙트를 조정할 수 있습니다.

HINT:34 페이지에 앰프와 케비넷의 조합이 표기되있습니다.

HINT:오리지널 앰프의 사운드를 재현하려면, 마스터 볼륨을 가지고 있지않은 빈티지-타입 모델의 경우엔 VR GAIN을 최대로 합니다.

(AC15, AC15TB, AC30, AC30TB, UK BLUES, UK 68P, BLACK 2*12, TWEED 1*12, TWEED 4*12)

VR GAIN을 낮게 세팅하면 프리-앰프 타입의 디스토션을 얻을 수 있고,

VR GAIN을 높게 세팅하면 Valne Reactor를 이용한 따뜻한 느낌의 디스토션을 얻을 수 있습니다.

15.ToneLabSE는 앰프 전 단계에서 작동하는 PEDAL 이펙트를 사용할 수 있고,

케비넷 후에서 작동하는 MODULATION,DELAY,REVERB 이펙트를 사용할 수 있습니다.

예를 들어 TREBLE BOOST 페달 이펙트를 사용할 경우

PEDAL 셀렉터로 TREBLE BOOST를 선택합니다.

에디트 섹션의 PEDAL 파라메터 LED가 깜박일 것입니다.

value 노브 아래의 LED가 TREBLE BOOST에서 조정 가능한 위치에서 켜집니다.

value 노브 1,2,3을 돌려서 DRIVE,LEVEL,TONE을 조정합니다.

같은 방법으로 다른 이펙트들도 조정하면 됩니다.

HINT:어떤 이펙트 세팅은 디스토션을 일으킬 수 있습니다.

그럴 경우엔 CH VOLUME을 줄여주세요.

.............................................................................................................................

페이지 1

Introduction

WELCOME ABOARD!

여러분의 음악장비로 VOX Valvetronix ToneLabSE를 구입해주셔서 감사합니다.

ToneLabSE의 모든 기능을 제대로 사용하기위해 이 메뉴얼을 반드시 읽으시기 바랍니다.

나중에 여러 사항들을 다시 알아볼 경우가 있으므로 메뉴얼을 잘 보관하시기 바랍니다.

MAIN FEATURES

* ToneLabSE는 실제 진공관 파워앰프의 사운드를 나타낼 수 있도록 12AX7(ECC83) 진공관을 사용해서 Class A 와 Class AB 파워앰프 회로를 스위칭할 수 있는 Valve Reactor 기술을 사용합니다.

* ToneLabSE는 클래식 앰프, 케비넷, 이펙트 사운드를 그대로 재현하도록 매우 정교한 모델링 기술을 사용합니다.

클래식 빈티지 앰프와 매우 값비싼 하이-엔드 진공관 앰프 사운드를 포함하고 있는

16개 앰프 타입과 11개의 케비넷 타입을 선택할 수 있습니다.

앰프와 케비넷의 다양한 조합으로 지금까지 들어보지못한 놀라운 사운드를 만들 수 있습니다.

* 고급 이펙트가 있기때문에 ToneLabSE만으로도 완벽한 사운드를 만들 수 있습니다.

16개의 페달 이펙트는 앰프전에 처리되고, 11개의 모쥴레이션,딜레이,리버브는 케비넷 이후에 처리됩니다.

각각의 이펙트마다 한 개의 타입을 사용할 수 있으며, 노이즈 리덕션을 포함한 4개의 이펙트를 동시에 사용할 수 있습니다.

* 96개의 프로그램에 여러분의 앰프,이펙트 세팅을 저장할 수 있습니다.

바로 사용 가능한 32개의 프리셋 프로그램이 있습니다.

* 메뉴얼 모드에선 ToneLabSE를 일반적인 앰프와 이펙트를 사용하는 방식으로 사용할 수 있습니다.

앰프 섹션 노브의 위치에따라서 사운드는 변화합니다.

눈에 보이는 노브들의 위치 그대로 사운드가 나타납니다.

* 오토 크로매틱 튜너로 편리하게 튜닝 기능을 사용할 수 있습니다.

* 라이브시에 유용하게 사용할 수 있는 2개의 익스프레션 페달로 wah,볼륨,이펙트 파라메터의 다양한 컨트롤을 할 수 있습니다.

* 익스프레션 페달에 파라메터를 쉽게 지정할 수 있는 퀵 어사인 기능을 사용할 수 있습니다.

* 텝 템포로 딜레이 타임을 설정할 수 있는 컨트롤 스위치로 인서트 이펙트 on/off,로터리 스피커의 스피드 등을 컨트롤할 수 있습니다.

.............................................................................................................................

페이지 2

* 인서트 이펙트 잭으로 외부 이펙트 프로세서나 스텀박스를 사용할 수 있습니다.

* MIDI IN & OUT 커넥터로 여러분의 시스템을 다양한 방법으로 확장할 수 있습니다.

* ToneLabSE Sound Editor는 editor/librarian 소프트웨어입니다.

ToneLabSE의 수많은 파라메터를 에디팅하고 저장할 수 있습니다.

최신 버젼은 "http://www.voxamps.co.uk" 또는 "http://www.valvetronix.com"에서

다운로드 하실 수 있습니다.

VALVE REACTOR TECHNOLOGY

THE POWER(AMP) AND THE GLORY!

Valve Reactor 기술은 VOX AD60/120VT 밸브트로닉스 앰프에 처음으로 사용되었습니다.

ToneLabSE의 Valve Reactor 회로는 라이브에 적합하도록 새롭게 튠-업하였습니다.

전통적인 모델링 이펙트들은 스피커와 바로 연결해서 사용할 수 가 없습니다.

파워앰프 회로나 아웃풋 트랜스포머가 없기때문이죠.

다시말해 이런 장비들은 프리앰프 회로만 가지고 있습니다.

하지만 실제 진공관 앰프 사운드는 프리앰프만을 사용할 사운드가 아니라 파워앰프의 톤과 디스토션, 그리고 파워앰프와 스피커간에 발생하는 임피던스변화로 인한 사운드의 미세한 변화까지가 모두 합쳐진 사운드입니다.

ToneLabSE는 실제로 낮은 와트의 진공관 파워앰프 회로와 아웃풋 트랜스포머를 시물레이션한 가상 아웃풋 트랜스포머(특허받은 기술), 그리고 다양한 실제 스피커의 임피던스를 시물레이션한 더미 스피커 회로를 가지고 있습니다.

이 점은 낮은 파워지만 실제 진공관 앰프와 같은 회로구조를 ToneLabSE가 가지고 있다는걸 의미합니다.

톤을 만들거나 에디팅하는 부분들은 모두 디지털로 처리되는 반며,

Valve Reactor 파워앰프는 100% 아날로그입니다.

Guitar 시그널이 파워 스테이지의 아날로그 처리를 거치기때문에 우리가 모델링한 실제 오리지널 앰프의 사운드를 그대로 재현할 수 있습니다.

Valve Reactor 파워 스테이지의 목적은 최소한의 구조로 실제 파워앰프의 사운드를 제공하는것 입니다.

ToneLabSE는 12AX7(ECC83) 진공관 (듀얼 3극 진공관-하나에 두 개의 진공관 효과)를 사용하며, "실제"의 진공관 앰프처럼 아웃풋 트랜스포머에 위치하고 있습니다.

ToneLabSE Valve Reactor의 파워앰프 아웃풋은 실제 진공관 앰프처럼 더미 스피커 회로 시스템의 임피던스 변화를 인식해서 그 정보를 가상 아웃풋 트랜스포머에 보냅니다.

실제 진공관 앰프 사운드의 중요한 부분입니다.

.............................................................................................................................

페이지 3

매우 정교한 파워 앰프 디자인으로 우리가 모델로한 모든 진공관 파워앰프 스테이지의 독특한 "회로마다의 톤의 차이"를 그대로 재현할 수 있습니다.

여기엔 Class A 와 Class AB 기능과 Presence, Resonance를 포함됩니다.

VOX Valvetronix의 이러한 점이 디지털 모델링의 한계를 뛰어넘어 실제 진공관 앰프 사운드를 재현하는 점입니다.

.............................................................................................................................

페이지 4

AN OVERVIEW OF TONELABSE

ToneLabSE의 구조에대해 알아보겠습니다.

SIGNAL ROUTE

ToneLabSE의 시그널은 다음의 단계로 처리됩니다.

"A Guitarist's Guides Panel Tour(페이지 5)"를 참조하세요.

MODES

ToneLabSE는 (프로그램을 스위칭할 수 있는) 프로그램 셀렉트 모드와

(각각의 이펙트를 on/off 할 수 있는) 이펙트 On/Off 모드가 있습니다.

두 모드 사이를 스위치하려면, FX ON/OFF 페달을 누르면 됩니다.

AMP AND EFFECT SETTING(EDIT)

6개 모델 셀렉터, 6개 밸류 노브와 다양한 버튼으로 매우 쉽게 앰프와 이펙트 세팅을 에디팅할 수 있습니다.

CHAIN 스위치로 모쥴레이션, 딜레이, 리버브 이펙트의 연결방식을 변화시킬 수 있고,

두 채널(A와 B)간도 스위칭할 수 있습니다.

REALTIME EXPRESSION AND CONTROL PEDALS

wah, 볼륨, 이펙트 파라메터를 컨트롤하기위해 익스프레션 페달과 컨트롤 페달을 사용할 수 있습니다.

각 페달이 컨트롤할 파라메터를 지정하기위해 EXPRESSION 버튼과 CONTROL 버튼을 사용할 수 있습니다.

SAVING A PROGRAM

WRITE 버튼을 사용해서 여러분이 만든 모든 세팅을 "프로그램"으로 저장할 수 있습니다.

RENAME 버튼을 사용해서 프로그램에 새로운 이름을 정할 수 있습니다.

저장한 프로그램은 (프로그램 셀렉트 모드)에서 프로그램 셀렉트 페달을 누름으로써 한 번에 불러올 수 있습니다.

MIDI AND OUTPUT DESTINATION SETTINGS

GLOBAL 버튼으로 MIDI와 관련된 세팅을 할 수 있습니다.

여기서 만든 세팅은 자동적으로 저장되기때문에, WRITE 기능을 사용하실 필요가 없습니다.

.............................................................................................................................

페이지 5

A Guitarist's Guideed Panel Tour

ToneLabSE의 전면/후면부에있는 버튼과 기타 다른 컨트롤에대해 알아보도록 하겠습니다.

HINT:메뉴얼에 접혀진 상태로 ToneLabSE의 전면/후면부의 그림이 있습니다.

메뉴얼을 읽으시면서 참조하시기 바랍니다.

THE TOP PANEL

[1]MODEL SELECT SECTION

여기서 앰프, 케비넷, 이펙트 모델을 선택할 수 있고, on/off 할 수 있습니다.

1.1 MODEL select buttons

밸류 노브 1-6으로 에디팅하길 원하는 이펙트 카테고리를 선택할 경우에 이 버튼을 사용합니다.

만약 이펙트가 ON 상태이면 불이 들어오며, (에디팅하는 동안은 깜빡입니다.) OFF 상태일 경우엔 꺼집니다.

버튼을 한번 누르면 LED가 깜빡입니다.

이제 밸류 노브 1-6으로 해당 이펙트의 파라메터를 에디팅할 수 있습니다.

현재 켜져있는 이펙트를 끄려면, 해당 이펙트의 버튼을 누릅니다.(깜빡이는 상태가 됨)

그리고 한 번 더 눌르면 완전히 꺼지게 됩니다.

이 때, 디스플레이는 [--OFF--]를 나타내줍니다.

페달 이펙트는 앰프 모델 전 단계에서 처리되며, 모쥴레이션, 딜레이, 리버브는 케비넷 모델 이후에 처리됩니다.

NOTE:케비넷 모델 셀렉트 버튼이 깜빡이는 동안에, 밸류 노브를 사용해서 앰프 모델의 파라메터를 조정할 수 있습니다.

NOTE:앰프와 케비넷 모델 셀렉트 버튼은 여러분이 선택한 채널에따라서 색이 바뀝니다.

채널 A일 때는 녹색(green)이고 채널 B일 때는 적색(red)입니다.

NOTE:모쥴레이션, 딜레이, 리버브 이펙트가 앰프 이후에 처리되는 이유는, 스텀박스처럼 앰프 전에 위치하는 것보단

뒤에 놓이는게 훨씬 사운드가 좋습니다.

예를들어, 리버브는 룸(room)이나 홀(hall)에서 만들어지는 사운드입니다.

사운드에 이러한 리버브를 더해서 사용할 경우, 논리적으로 시그널 체인의 맨 마지막에 리버브가 위치하는게 가장 자연스러운 사운드를 제공합니다.

딜레이나 모쥴레이션 이펙트도 이와 마찬가지로 시그널 처리과정 중의 맨 마지막에 위치하는게

가장 자연스러운 사운드를 제공합니다.

또한, 크런치(crunch) 또는 하이-게인 리드 사운드에 로터리(rotary),룸(reverb),딜레이를 더할 경우에도 마찬가지 입니다.

1.2 INSERT button

인서트 이펙트의 on/off를 스위칭하기위해 사용합니다.

외부 이펙트는 페달 이펙트 전에서 사운드 프로세싱합니다.

.............................................................................................................................

페이지 6

1.3 PRES-NR(Presence/Noise Reduction) button

앰프의 프레즌스(Presence)와 노이즈 리덕션 세팅을 변경하기위해 사용합니다.

이 버튼이 깜빡일 경우에,밸류 노브 [3]으로 프레즌스(Presence)를 조정할 수 있고,

밸류 노브[4]로 노이즈 리덕션을 조정할 수 있습니다.

채널 A일 경우엔 녹색(green), 채널 B일 경우엔 적색(red)이 들어옵니다.

1.4 PEDAL selector

ToneLabSE가 제공하는 16개 페달 이펙트 중의 하나를 선택할 수 있습니다.

페달 셀렉터를 돌리면 페달 셀렉트 버튼이 깜빡이고, 밸류 노브 1-6으로 페달 이펙트 파라메터를 조정할 수 있습니다.

(각 이펙트에대한 설명은 35 페이지를 참조하세요.)

페달 이펙트의 프로세싱은 앰프 전 단계에서 이루어집니다.

NOTE:이펙트 타입을 스위치할 때마다 파라메터들이 해당 이펙트의 파라메터로 변합니다.

1.5 AMP MODEL selector

너무나 유명한 VOX AC30TBX를 포함한 16 타입의 클래식 앰프 모델을 선택할 수 있습니다.

(자세한 내용은 23 페이지)

앰프 모델 셀렉터를 돌리면, 앰프 모델 셀렉트 버튼이 깜빡이고, 밸류 노브 1-6으로 파라메터를 조정할 수 있습니다.

여기서 선택한 앰프 타입에 따라서 톤에관한 프리/파워 앰프의 기능이 다르게 작동해서 실제 오리지널 앰프의 톤을 정확히 재현합니다.

모든 중요한 파워앰프 스테이지(class A 또는 AB)와 negative-피드백 회로도 매우 정교하게 시뮬레이트되어져 있습니다.

1.6 CABINET MODEL selector

케비넷의 모양과 크기, 그리고 스피커의 수와 타입을 그대로 재현한 11개의 케비넷 모델을 선택할 수 있습니다.

(자세한 내용은 32 페이지)

케비넷 모델 셀렉터를 돌리면, 케비넷 모델 셀렉트 버튼은 깜빡입니다.

NOTE:케비넷 모델 셀렉트 버튼이 깜빡이는 동안 밸류 노브로 파라메터를 조정할 수 있습니다.

1.7 MODULATION selector

11개 모쥴레이션 이펙트 모델중의 하나를 선택할 수 있습니다.

모쥴레이션 셀렉터를 돌리면 모쥴레이션 셀렉트 버튼이 깜빡입니다.

밸류 노브 1-6으로 모쥴레이션 이펙트 파라메터를 조정할 수 있습니다.

NOTE:이펙트 타입을 스위치할 때마다 파라메터들이 해당 이펙트의 파라메터로 변합니다.

1.8 DELAY selector

11개 딜레이 이펙트 모델중의 하나를 선택할 수 있습니다.

딜레이 셀렉터를 돌리면, 딜레이 셀렉트 버튼이 깜빡이며 밸류 노브 1-6으로 딜레이 이펙트의 파라메터를 조정할 수 있습니다.

(각 이펙트의 자세한 설명은 45 페이지를 참조하세요.)

NOTE:이펙트 타입을 스위치할 때마다 파라메터들이 해당 이펙트의 파라메터로 변합니다.

...............................................................................................................................

페이지 7

1.9 REVERB selector

11개 리버브 이펙트 모델중의 하나를 선택합니다.

리버브 셀렉터를 돌리면 리버브 셀렉트 버튼이 깜빡이며 밸류 노브 1-6으로 리버브 이펙트의 파라메터를 조정할 수 있습니다.

(각 이펙트의 자세한 설명은 48 페이지를 참조하세요.)

NOTE:이펙트 타입을 스위치할 때마다 파라메터들이 해당 이펙트의 파라메터로 변합니다.

[2] EDIT SECTION

2.1 Edit category LEDs

현재 에디팅하고 있는 이펙트의 카테고리를 표시하도록 LED가 깜빡입니다.

파라메터를 조정할 경우에, 조정하는 파라메터 이름의 라인을 표시하기위해 LED가 깜빡입니다.

2.2 Value knobs 1-6

이펙트의 파라메터나 앰프 모델을 조정하기위해 사용합니다.

여러분이 눌러서 선택한 모델 셀렉트 버튼의 이펙트를 조정할 수 있습니다.

노브 아래의 LED는 사용 가능한 노브의 상태를 표시해줍니다.

각 노브에의해 컨트롤되는 파라메터에대한 자세한 설명은 35 페이지에 나와있습니다.

익스프레션(EXPRESSION)이나 컨트롤(CONTROL) 버튼이 깜빡일때는 각 버튼에 상응하는 기능을 사용할 수 있습니다.

리네임(RENAME) 또는 글로벌(GLOBAL) 세팅이나 저장(WRITE) 기능을 사용할 경우엔, 밸류 노브 6으로 값들을 조정할 수 있습니다.

................................................................................................................................

페이지 8

[3]CHAIN/GLOBAL/RENAME/WRITE/EXIT/DISPLAY SECTION

여기서 프로그램의 이름을 표시해주며, 앰프와 이펙트 섹션에서 에디팅하는 파라메터의 이름과 수치들을 표시해 줍니다.

프로그램의 이름을 바꾸려면 RENAME을 사용하고, WRITE로 프로그램을 저장합니다.

CHAIN으로 모쥴레이션,딜레이와 리버브 이펙트의 연결순서를 변경할 수 있습니다.

GLOBAL로 MIDI와 아웃풋 세팅을 변경할 수 있습니다.

3.1 상,하 buttons

파라메터의 수치를 에디팅하기위해 사용합니다.

3.2 좌,우 buttons

에디팅하려는 파라메터를 선택하기위해 사용하거나 프로그램 이름을 에디팅하기위해 사용합니다.

3.3 CHAIN button

모쥴레이션,딜레이 그리고 리버브 이펙트의 연결 순서를 변경하기위해 사용합니다.

밸류 노브 6 또는 설정을 변경하기위해 상,하 버튼을 사용합니다.

3.4 GLOBAL button

MIDI와 관련된 세팅 또는 ToneLabSE의 오디오 아웃풋의 세팅을 변경하기위해 사용합니다.

GLOBAL button을 눌러서 좌,우 버튼으로 아래 보이는 메뉴 아이템을 이동할 수 있습니다.

메뉴 아이템을 선택한 후에, 밸류 노브 6 또는 상,하 버튼으로 설정을 조정합니다.

OUT SEL : 아웃풋을 지정합니다. (13 페이지)

CH HOLD : 채널(A/B) 선택이 프로그램을 선택할 때 한 채널로 고정이되는 설정을 지정합니다.  (17p)

MIDI CH : MIDI 채널을 지정합니다. (59 페이지)

PCHG OUT : 프로그램 변경 메세지에관한 설정을 지정합니다. (60 페이지)

CCHG I/O: 컨트롤 변경 메세지의 인/아웃풋 세팅을 지정합니다. (60 페이지)

SYEX OUT : 시스템 익스클루시브 메시지 아웃풋 세팅을 지정합니다. (61 페이지)

DUMP CUR : MIDI OUT 커넥터로부터 현재 프로그램 데이터가 덤프(dump)될지를 지정합니다.      (62 페이지)

DUMP ALL : MIDI OUT 커넥터로부터 ToneLabSE의 모든 데이터가 덤프(dump)될지를 지정합니다.

3.5 RENAME button

프로그램 이름을 변경하기위해 사용합니다.(21 페이지)

좌,우 버튼으로 디스플레이의 문자 사이를 이동하고, 밸류 노브 6 또는 상,하 버튼으로 그 위치에서의 문자를 결정합니다.

3.6 WRITE button

여러분이 만든 세팅을 저장하기 위해 사용합니다. (22 페이지)

3.7 EXIT button

프로그램-저장 기능을 중지하거나 또는 GLOBAL 세팅을 중지하기위해 사용합니다.

이 버튼을 계속 오래 누르고 있으면 버튼,셀렉터,노브의 기능을 비활성화시키는 Key Lock 기능을 활성/비활성 할 수 있습니다.

................................................................................................................................

페이지 9

3.8 Name display

프로그램,이펙트,파라메터 이름을 디스플레이합니다.

3.9 Valve icon

모델링한 오리지널 앰프의 진공관 앰프의 갯수와 타입을 표시합니다.

3.10 Valve display

에디팅하고 있는 파라메터의 수치를 표시합니다.

디스플레이된 파라메터 수치가 오리지널 수치(프로그램의 저장된 수치)와 일치하면, ORIG(오리지널 수치) 아이콘이 나타납니다.

프로그램의 파라메터를 에디팅하게되면, EDIT 아이콘이 나타납니다.

[4] CONTROL SETUP SECTION

4.1 CONTROL pedal setting button

컨트롤 페달 세팅을 할 수 있습니다.

이 버튼이 깜빡일 때, 밸류 노브 1-2로 컨트롤 페달 세팅을 에디팅할 수 있습니다.

4.2 EXPRESSION pedal setting button

익스프레션 페달 세팅을 할 수 있습니다.

이 버튼이 깜빡일 때, 밸류 노브 1-6으로 컨트롤 페달 세팅을 에디팅할 수 있습니다.

에디팅하는 동안, 익스프레션 페달 퀵 어사인(Quick ASSIGN) 기능을 사용할 수 있습니다.

HINT(Quick Assign):이펙트를 에디팅하는 동안 익스프레션 페달 세팅 버튼이 들어오면,

익스프레션 페달 퀵 어사인(Quick ASSIGN) 기능을 사용할 수 있습니다.

디스플레이에 보여지는 파라메터를 익스프레션 페달 1에 지정하기위해,

1초 가량 익스프레션 페달 세팅 버튼을 누릅니다.

익스프레션 페달 2에 파라메터를 지정하려면, 컨트롤 페달 세팅 버튼을 누릅니다.

지정하는 과정이 지나면, 디스플레이는 COMPLETE를 표시합니다.

[5] BANK DISPLAY/TUNER DISPLAY

5.1 BANK display

뱅크 넘버를 표시합니다. 만약 튜너 기능이 작동중일때는 노트를 표시합니다.(51 페이지)

5.2 Tuner display

만약 튜너가 켜져있으면, 피치를 디스플레이합니다.(51 페이지)

[6] BANK/PROGRAM/CHANNEL/SELECT SECTION

6.1 BANK UP/DOWN pedals

프로그램 셀렉트 모드에서, 뱅크를 이동하기위해 BANK UP/DOWN 버튼을 사용합니다.

이펙트 On/Off 모드에선, 인서트(외부 이펙트) on/off 스위칭 기능을 사용하기위해 BANK DOWN 버튼을 사용할 수 있습니다.

6.2 program select pedals,Program LEDs

프로그램을 선택하기위해 사용합니다.

................................................................................................................................

페이지 10

이펙트 On/Off 모드에선, 스위치로 페달,모쥴레이션,딜레이,리버브 이펙트 on/off를 할 수 있습니다.

6.3 A/B ch channel select pedal,Channel LEDs

현재 선택한 프로그램의 채널을 변경하기위해 사용합니다. 녹색은 채널 A,적색은 채널 B를 나타냅니다.

[7]FX ON/OFF SWITCH

이펙트 On/Off 모드로 스위칭할 때 누릅니다.

이펙트 On/Off 모드에서 프로그램 셀렉트 페달로 각각의 페달,모쥴레이션,딜레이 그리고 리버브 이펙트의 on/off를 할 수 있다.

이 스위치를 0.5초 또는 더 오랜동안 누르고 있으면, 아웃풋이 바이패스됩니다.

만약 1초 또는 더 오랜동안 누르고 있으면, 아웃풋은 뮤트됩니다.

ToneLabSE가 바이패스 또는 뮤트 상태일 때, 튜너가 작동됩니다.

바이패스 또는 뮤트 상태를 중지하려면, 이 스위치르 다시 한번 누릅니다.

[8]EFFECT CONTROL SECTION

8.1 CONTROL(Control switch)

이 페달로 컨트롤 스위칭 세팅에서 정해진 이펙트 기능을 컨트롤합니다.

8.2 EXP1, EXP2(Expression pedal1,Expression pedal2)

이 페달로 볼륨,Wah 또는 다른 이펙트 파라메터 등등의 세팅을 사용할 수 있습니다.

[9]VALVE

9.1 Valve window

ToneLabSE는 12AX7(ECC83)을 장착하고 있습니다.

NOTE:진공관 커버와 진공관은 충격을 받을 경우 깨질 수 있습니다.

진공관 커버가 깨졌을 경우, 바로 교체해주시길 바랍니다.

커버가 깨진 상태로 사용할 경우 진공관에 영향을 줄 수 있습니다.

.......................................................................................................

페이지 11

REAL PANEL

[10]POWER SUPPLY

10.1 STANDBY button

전원을 on/off 할 수 있습니다.

10.2 ~AC9V

여기에 AC/AC 파워 서플라이를 연결합니다.

[11]INPUTS AND OUTPUTS

11.1 INPUT jack

여기에 기타를 연결합니다.

11.2 INSERT jacks(SEND,RETURN)

외부 이펙트 프로세서나 스텀박스를 연결합니다.

외부 이펙트 장비의 인풋에 SEND를 연결합니다.

외부 이펙트 장비의 아웃풋에 RETURN을 연결합니다.

11.3 LEVEL knob

아웃풋 잭의 아웃풋 레벨과 폰 잭으로 나가는 레벨을 조정합니다.

11.4 OUTPUT jacks(L/MONO,R)

아날로그 아웃풋(밸런스/언밸런스 TRS)입니다. 만약 모노 아웃풋만 사용할 경우엔 L/MONO 잭을 사용합니다.

11.5 PHONE jack(stereo)

여기에 헤드폰을 연결합니다.

[12]MIDI

12.1 MIDI OUT connector

MIDI 데이터를 전송합니다. 연결된 외부 MIDI 장비를 컨트롤할 때 사용합니다.

12.2 MIDI IN connector

MIDI 데이터를 받습니다. 연결된 외부 MIDI 장비로 ToneLabSE를 컨트롤할 때 사용합니다.

.......................................................................................................

페이지 13

SETUP

NOTE:연결하기전에 모든 장비의 전원을 꺼야합니다.

이 경고를 무시할 경우, 스피커 시스템에 손상이 가거나 오작동이 발생할 수 있습니다.

OUTPUT SETTINGS

여기서 ToneLabSE가 기타 앰프 또는 믹서/레코더에 연결된 사항을 설정합니다.

1.GLOBAL 버튼을 누르고, 좌,우 버튼을 눌러서 디스플레이가 "OUT SEL"을 나타내도록합니다.

2.밸류 노브 6 또는 상,하 버튼으로 설정을 바꿉니다.

NOTE:팩토리 세팅은 "AP"입니다.

BASIC CONNECTIONS

1.오디오 케이블로 ToneLabSE의 OUTPUT L/MONO와 R(11.4)을 믹서/레코더 또는 기타앰프와 연결합니다.

또한 외부 이펙트 장비의 인풋에 SEND를 연결하고 외부 이펙트 장비의 아웃풋에 RETURN을 연결해서, 외부 이펙트 프로세서와 연결할 수 있습니다.

NOTE:만약 모노로 연결할 경우, OUTPUT L/MONO 잭에 연결합니다.

ToneLabSE의 사운드를 최적으로 이용하려면 스테레오를 이용하시기 바랍니다.

헤드폰을 이용할 경우엔, PHONE 잭을 이용합니다.(11.5)

NOTE:헤드폰을 사용할 경우라도 사운드는 OUTPUT으로 출력이됩니다.

만약 헤드폰만을 통해 듣길 원하면 아웃풋에 어떠한 케이블이라도 연결하지 마세요.

2.ToneLabSE의 후면부에 위치해있는 레벨(LEVEL) 노브를 완전히 왼쪽(뒤에서 보는 방향에서)으로

돌립니다. 이 때 볼륨은 0 입니다.

3.후면부의 AC9V 파워 서플라이 잭(10.2)에 파워 서플라이를 연결합니다.

4.후면부의 인풋 잭에(11.1)에 기타를 연결합니다.

5.전원을 킬때나는 crackles,pops(딱딱 하는 소리)를 피하기위해서 앰프나 믹서의 볼륨을 최대로 낮춥니다.

파워를 켜기위해 STANDBY 스위치(10.1)를 켭니다.

.......................................................................................................

페이지 14

6.만약 ToneLabSE를 믹서/레코더와 연결할 경우엔, GLOBAL 스위치를 눌러서 OUT SEL 메뉴로 들어간 후, 밸류 노브 6 또는 상,하 버튼을 눌러서 "Ln"(Line)을 선택합니다.

ToneLabSE를 기타 앰프에 연결할 경우엔 "AP"(AMP)를 선택합니다.

7.앰프 또는 믹서와 ToneLabSE의 후면부 LEVEL 노브를 사용해서 적정 레벨을 조정합니다.(11.3)

USING TONELABSE WITH A MIXER OR RECORDER

EXAMPLE OF CONNECTIONS TO A MIXER OR RECORDER

레코딩을위해 ToneLabSE를 사용할 경우 OUTPUT L/MONO와 R을 믹서나 레코더의 인풋에 연결합니다.

GLOBAL 스위치를 눌러서 OUT SEL 메뉴로 들어간 후, 밸류 노브 6 또는 상,하 버튼을 눌러서 "Ln"(Line)을 선택합니다.

HINT:만약 모노 연결을 할 경우, OUTPUT L/MONO 잭을 사용합니다.

HINT:스테레오로 사용할 경우엔 믹서나 레코더의 팬을 각각 완전히 왼쪽/오른쪽으로 설정합니다.

......................................................................................................................

페이지 15

USING TONELABSE WITH A GUITAR AMP(S)

EXAMPLE OF CONNECTION TO A GUITAR AMP (OR AMPS)

ToneLabSE를 기타 앰프와 연결할 경우엔 OUTPUT L/MONO와 R을 기타 앰프의 인풋에 연결합니다.

SEND를 이펙트 프로세서의 인풋, RETURN을 아웃풋에 연결해서 외부 이펙트 프로세서를 사용할 수 있습니다.

LOBAL 스위치를 눌러서 OUT SEL 메뉴로 들어간 후, 밸류 노브 6 또는 상,하 버튼을 눌러서 "AP"(AMP)를 선택합니다.

HINT:ToneLabSE를 콤보 앰프나 앰프 헤드의 인풋에 연결해서 사용할 경우, 기타 앰프의 톤 컨트롤을 중간(center)에 위치시킵니다.

의도하지 않은 디스토션의 발생을 피하기위해 FX ON/OFF 페달을 0.5초 동안 눌러서 ToneLabSE를 바이패스 상태로하고, 기타를 기타 앰프에 바로 연결할 때와 같은 볼륨을 설정하기위해 후면부의 LEVEL 노브를 조정합니다.

HINT:ToneLabSE를 파워앰프 전단계(Return 또는 Main In)에 연결해서 사용할 경우에는

OUT SEL 메뉴에서 밸류 노브 6 또는 상,하 버튼을 눌러서 "Ln"(Line)을 선택합니다.

만약 사용하는 앰프의 케비넷 특성을 이용하려면 ToneLabSE의 케비넷 세팅을 "OFF"로 할 수 있습니다.

HINT:프로그램 이름이 디스플레이될 때, Key Lock 기능을 활성화하기위해 EXIT 스위치를 1초 이상 누릅니다.

이 기능은 버튼,셀렉터,노브의 모든 기능을 비활성화 시킵니다.

(디스플레이는 1초 정도 KEY LOCK을 표시하고 밸류 노브의 LEDs는 꺼집니다.)

Key Lock 기능을 중지하려면 다시 EXIT 스위치를 1초 이상 누릅니다.

(디스플레이는 1초 정도 LOCK OFF를 표시합니다.)

USING TONELABSE WITH A MIDI DEVICE OR COMPUTER

MIDI를 사용해서 시퀀서로 ToneLabSE를 컨트롤하거나 ToneLabSE로 외부 MIDI 장비를 컨트롤할 수 있습니다.

ToneLabSE 프로그램을 시퀀서나 MIDI 익스클루시브 데이터를 전송 가능한 MIDI data 파일로 저장할 수 있으며,

프로그램 데이터 백업으로 사용할 수 있습니다.

HINT:59 페이지에 MIDI 연결에대한 자세한 설명이 있습니다.

........................................................................................................................

페이지 16

Playing ToneLab SE

PROGRAM SELECT MODE

ToneLab SE는 총 96 프로그램을 가지고 있습니다.(24 banks * 4 programs)

모든 프로그램은 여러분이 만든 톤으로 다시 저장할 수 있습니다.

팩토리 세팅에선 뱅크 1-8은 32개의 프리셋 프로그램을 가지고 있습니다.

(뱅크 9-16과 17-24는 뱅크 1-8과 같은 프리셋 프로그램을 가지고 있습니다.)

프로그램을 선택하기위해선, 프로그램 셀렉트 모드를 선택해야 합니다.

SELECTING A PROGRAM

예를 들어, 프로그램 2-3(bank 2,program 3)을 선택해 보겠습니다.

1.ToneLab SE가 프로그램 셀렉트 모드 상태인지 확인하세요.

만약 이펙트 On/Off 페달 LED가 켜져있으면, 현재 이펙트 On/Off 모드입니다.

FX ON/OFF 페달을 눌러서 프로그램 셀렉트 모드로 전환하세요.

2.BANK UP,DOWN 버튼(6.1)을 눌러서 뱅크 2를 선택합니다.

뱅크 디스플레이에 뱅크 숫자가 표시됩니다.

3.프로그램 셀렉트 3 버튼(6.2)을 누릅니다.

HINT:뱅크를 선택할 때는 현재 선택된 프로그램이 계속 유지됩니다.

그래서 라이브나 다음 프로그램으로의 변경시에 여유롭게 할 수 있습니다.

EFFECT ON/OFF MODE

프로그램 셀렉트 페달 1-4를 pedal,modulation,delay,reverb를 on/off하는데 사용할 수 있습니다.

또한 BANK DOWN 버튼을 사용해서 INSERT 잭에 연결된 외부 이펙트 프로세서로 보내는 시그널을

컨트롤할 수 있습니다.

프로그램 변경을 위해 프로그램 셀렉트 모드로 돌아가려면 FX ON/OFF 페달을 다시 누르세요.

이펙트  모드에선 BANK UP 버튼은 아무런 작동도 하지 않습니다.

NOTE:이펙트  모드에선 BANK UP 버튼은 아무런 작동도 하지 않습니다.

........................................................................................................................

페이지 17

SWITCHING EFFECTS ON/OFF

예를 들어 현 프로그램에서 pedal과 insert 이펙트를 On/Off 해보도록 하겠습니다.

1.만약 이펙트 ON/OFF 페달 LED가 꺼져있으면, 현재 프로그램 셀렉트 모드입니다.

이펙트 ON/OFF 페달을 눌러서 이펙트 On/Off 모드로 전환합니다.

프로그램 LED 1-4가 pedal,modulation,delay,reverb 이펙트의 On/Off 상태를 나타냅니다.

2.만약 프로그램 LED 1이 켜져있으면 pedal 이펙트가 ON 상태입니다.

3.만약 INSERT 버튼 LED가 꺼져있으면 기타 시그널은 외부 이펙트로 보내지지 않습니다.

BANK DOWN 버튼을 누르면 외부 이펙트 센드/리턴이 ON 상태가되고

INSERT 스위치 LED가 켜집니다.

NOTE:만약 외부 이펙트 장비가 INSERT 센드/리턴에 연결되어져 있지않으면,

INSERT 스위치 LED On/Off에 관계없이 인풋 시그널은 insert 회로를 bypass합니다.

A/B CHANNEL HOLD

프로그램에 저장된 채널(A or B)이 프로그램을 선택할 때마다 자동적으로 저장된 채널을

선택할 것인지(OFF),현재 채널(A or B)가 다른 프로그램을 선택할 경우에도 계속 유지되는지를(ON)

결정할 수 있습니다.

1.GLOBAL 버튼을 누른 후에 좌,우 버튼을 눌러서 "CH HOLD"가 표시되게합니다.

2.value 노브 6이나 상,하 버튼을 사용해서 세팅을 조정합니다.

NOTE:factory 세팅은 "OFF" 입니다.

......................................................................................................................

페이지 18

ACTIVATING OR DEACTIVATING THE KEY LOCK FUNCTION

KEY LOCK 기능을 사용해서 ToneLabSE의 버튼,셀렉터,노브를 비활성 상태로 만들 수 있습니다.

그래서 라이브 상황에서 실수로 톤이 변하는 상황을 방지할 수 있습니다.

NOTE : KEY LOCK 기능이 켜져있으면 스위치,페달,EXIT 버튼을 제외한 다른 버튼은 작동하지 않습니다.

NOTE:KEY LOCK 기능은 전원을 off할 경우엔 꺼집니다.

다시 전원을 on 상태로하면 KEY LOCK 기능은 off 상태로 됩니다.

ACTIVATING THE KEY LOCK FUNCTION

1.디스플레이창이 프로그램 이름외에 다른 것을 표시하고 있으면,

EXIT 버튼을 누르세요.

2.디스플레이창에 프로그램 이름이 표시된 상태에서 EXIT 버튼을 1초 이상 누릅니다.

디스플레이창에 KEY LOCK이 1초 가량 표시되고 value 노브의 LED가 꺼집니다.

DEACTIVATING THE KEY LOCK FUNCTION

1.디스플레이창이 프로그램 이름외에 다른 것을 표시하고 있으면,

EXIT 버튼을 누르세요.

2.EXIT 버튼을 1초 이상 누릅니다.

디스플레이창에 LOCK OFF가 1초 가량 표시되고 value 노브의 LED가 켜집니다.

......................................................................................................................

페이지 19

Creating and Storing your own Program

자신만의 프로그램을 만드는 방법엔 두가지 방법이 있습니다.

"이미 만들어진 프로그램에서 만들기" 또는 "맨 처음 상태에서 만들기"

CREATING YOUR OWN PROGRAM

이미 프로그램된 사운드에서 조금 변화를주어서 사운드를 만들 경우엔,

자신이 원하는 사운드와 가장 비슷한 프로그램을 선택합니다.

앰프,케비넷,이펙트의 MODEL 셀렉트 스위치를 선택하고 밸류 노브 1-6을 돌려서 원하는 사운드를 만듭니다.

NOTE:현재의 연결이 GLOBAL 메뉴의 OUT SEL 세팅과 적절한지 확인하세요.(13 페이지)

1.아무 프리셋을 선택합니다.(16 페이지)

HINT:새롭게 톤을 만들어볼꺼기 때문에,어느 프로그램을 선택하든 상관없습니다.

2.PEDAL,MODULATION,DELAY,REVERB의 model 셀렉트 스위치중에서 불이 켜져있는 스위치를 두 번 누릅니다.

그러면 스위치의 불이 꺼지고 AMP와 CABINET을 제외한 모든 이펙트가 꺼진 상태가 됩니다.

3.채널 셀렉트 스위치를 눌러서 자신이 원하는 채널을 선택합니다.(A 또는 B)

LED가 녹색이면 A이고 적색이면 B입니다.

채널 A를 선택하기위해 LED가 녹색으로 나타나게 합니다.

4.AMP MODEL 셀렉터를 사용해서 자신이 원하는 앰프를 선택합니다.

HINT:앰프,케비넷,이펙트 타입의 자세한 설명은 "Explanations of the Amp,Cab and Effect Types"에 있습니다.(23 페이지)

5.value 노브 1-6을 사용해서 GAIN,VR GAIN,TREBLE,MIDDLE,BASS,CH VOLUME을 조정합니다.

CH VOLUME으로 파워단의 디스토션을 포함해서 전체적인 톤의 볼륨을 조정합니다.

PRESENCE를 조정하려면,

PRES-NR 버튼을 누르고 value 노브 3으로 조정합니다.

다시 앰프의 게인을 조정하려면 AMP MODEL 셀렉터 버튼을 누릅니다.

HINT:빈티지 진공관 앰프의 톤을 얻으려면 VR GAIN을 최대로 합니다.

NOTE:어떤 세팅에서 최종 출력 사운드가 찌그러진 사운드로 나올 경우엔 CH VOLUME을 낮춥니다.

........................................................................................................................

페이지 20

6.CABINET 모델 셀렉터를 사용해서 원하는 케비넷을 선택합니다.

HINT:추천하는 앰프,케비넷 타입의 조합은 34 페이지에 있습니다.

7.PRES-NR 버튼을 누르고 value 노브 4를 돌려서 노이즈 리덕션을 조정합니다.

노이즈 리덕션의 수치(0.2,0.4,...10.0)가 높아질수록 보다 강하게 이펙트가 작용하고,

세팅이 "OFF"면 노이즈 리덕션은 작동하질 않습니다.

NOTE:RECTRO나 US HIGAIN 같은 하이-게인 성향의 앰프를 선택할 경우

일반적으로 이런 성향의 앰프에서 노이즈가 많이 발생하기때문에

노이즈 리덕션의 사용을 권장합니다.

사용하는 기타에 따라서 어떤 경우엔 음이 부자연 스럽게 끊어지는 현상이 발생하므로

이펙트의 양을 조정할 필요가 있습니다.

HINT:노이즈 리덕션은 채널 A,B 개별적으로 세팅할 수 있습니다.

HINT:또한 채널 B에 다른 종류의 앰프와 케비넷을 사용할 수 있습니다.

8.각 섹션 별로 원하는 이펙트를 선택합니다.

가령, 스프링 리버브를 사용할 경우에

REVERB 셀렉터로 SPRING 1이나 2를 선택합니다.

HINT:노브를 돌리면 자동적으로 리버브가 on 상태가 됩니다.

에디트 섹션의 REVERB 파라메터 라인의 LED가 깜박입니다.

SPRING 1을 선택하면 value 노브 1-4로 각각 TIME,LO DAMP,HI DAMP,PRE DELAY를 조정할 수 있고 value 노브 6으론 MIX 값을 조정할 수 있습니다.

9.이런 방법으로 PEDAL,MODULATION,DELAY 이펙트를 사용할 수 있습니다.

HINT:PEDAL 이펙트를 사용할 경우엔, 우선 앰프와 케비넷 세팅을 하고 다른 이펙트를 세팅하기 전에

PEDAL 이펙트를 설정하는게 톤을 만들기 쉽습니다.

NOTE:몇몇 모델의 경우 에디팅되는 실제 파라메터와 에디트 섹션에 표기된 파라메터가 다소

차이가 있습니다.

10.계속 사운드를 조정할 경우에,에디팅하길 원하는 모델의 버튼을 누르고, 밸류 노브를 조정하면 됩니다.

value 노브를 조정할 때, EXPRESSION 버튼이 켜지면 익스프레션 페달로 파라메터를 조정할 수

있는 준비 상태가 됩니다.

EXPRESSION 버튼을 1초 이상 누르고 있으면 그 파라메터가 익스프레션 페달(EXP 1)로 지정됩니다.

(익스프레션 페달 Quick Assign 기능입니다)

이제 페달로 파라메터를 조정할 수 있습니다.

마찬가지로 CONTROL 스위치를 누르면  페달 2(EXP 2)로 지정됩니다.

예를들어, 페달 모델 셀렉터로 U-VIBE를 선택하고 밸류 노브 1로 스피드 파라메터를 조정할 경우,

EXPRESSION 버튼에 불이 켜집니다. 이 때, 위의 방법으로 스피드 파라메터를 익스프레션 페달에 지정할 수 있습니다.   53 페이지 참조하세요.

.........................................................................................................................

페이지 21

HINT:만약 PEDAL 셀렉터에서 VOX WAH를 선택하면, 자동적으로 (EXP 1)에 지정되서

wah 이펙트를 사용할 수 있습니다.

CHANGING THE CONNECTION ORDER OF THE EFFECTS(CHAIN)

modulation,delay,reverb 이펙트의 연결 순서를 변경할 수 있습니다.

각각의 프로그램마다 개별적으로 연결 순서를 정해서 저장할 수 있습니다.

1.CHAIN 버튼을 누르면 현재 사용되는 순서가 보여집니다.

2.value 노브 6 이나 상,하 버튼(그림 삽입)을 눌러서 순서를 변경합니다.

NAMING A PROGRAM

NOTE:프로그램의 이름을 저장하기 전에 다른 프로그램을 선택하거나,

전원을 off 하면 만들어 놓은 이름 세팅이 없어집니다.

1.RENAME 버튼을 누릅니다.

2.좌,우 버튼을 이용해서 바꾸기원하는 글자에 커서를 위치시키고

value 노브 6 이나 상,하 버튼을 눌러서 글자를 변경합니다.

3.2 단계를 밥복해서 이름을 완성합니다.

4.다시 원래의 이름으로 돌아가려면 EXIT 버튼을 누릅니다.

.........................................................................................................................

페이지 22

STORING A PROGRAM

자신이 만든 사운드가 맘에들면, 이제 저장해보죠!!!

1.WRITE 버튼을 누릅니다.(3.6)

디스플레이창(3.8)이 "WRITE"를 표시하고 bank 디스플레이(5.1)와 프로그램 LED 1-4가 깜빡입니다.

2.value 노브 6(2.2) 이나 상,하 버튼(3.1)을 눌러서 저장하기 원하는 bank를 선택합니다.

그리고 좌,우 버튼을 이용해서 프로그램이 저장될 위치(1-4)를 정합니다.

예를들어,여러분의 프로그램을 9-1(뱅크 9,프로그램 1)에 저장할 경우에,

value 노브 6이나 상,하 버튼을 눌러서 뱅크 디스플레이가 "9"를 표시하게하고,

좌,우 버튼을 이용해서 프로그램 1 페달이 깜빡이게 합니다.

HINT:BANK UP/DOWN 버튼이나 프로그램 1-4 셀렉트 버튼으로도 저장할 위치를 선택할 수 있습니다.

3.WRITE 버튼을 다시 누릅니다.(3.6)

디스플레이창(3.8)이 "COMPLETE"를 표시하고 저장이 됩니다.

NOTE:저장을 할 경우에,먼저 저장되어져있던 프로그램은 지워집니다.

NOTE:저장을 취소할 경우엔, 위의 과정에서 EXIT 버튼(3.7)을 누릅니다.

NOTE:여러분이 에디팅한 프로그램을 저장하지 않은 상태에서 다른 프로그램으로 이동하거나

전원을 끌경우엔 만들어놓은 데이터는 사라집니다.

RESTORING A SETTING TO ITS ORIGINAL VALUE(ORIGINAL VALUE)

밸류 디스플레이(3.10)의 오리지널 밸류 아이콘은 저장된 프로그램의 파라메터 수치를 표시해줍니다.

노브나 버튼으로 파라메터의 수치를 조정할 때, 프로그램에 저장된 오리지널 수치와 일치하는 지점에서

ORIG(오리지널 밸류) 아이콘이 나타납니다.

HINT:모든 ToneLabSE에 저장된 파라메터 수치를 알 수 가있기 때문에, 프리셋중에 여러분이 좋아하는 톤이 어떤 파라메터 수치로 이루어져있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

......................................................................................................................

페이지 23

Explanations of the Amp,Cabinet and Effect Types

이번 섹션은 ToneLabSE의 16개 앰프 모델,16개 페달 이펙트,11개 케비넷 모델,모쥴레이션,딜레이 그리고 리버브 이펙트에대해 설명합니다.

A.AMP MODELS

훌륭한 사운드를 가진 앰프들은 너무나 많기 때문에, 16개의 앰프 모델을 고르는일은 매우 힘든 작업이었습니다.

앰프 수집에 많은 시간이 필요했고, 오랜 기간 동안의 진지한 토론과 톤에 일가견이있는 최정상급 아티스트부터 매우 훌륭한 청각을 가진 다른 플레이어의 의견을 종합해서 최종적으로 16개의 앰프가 선택되었습니다.

Controlling Factors

ToneLabSE의 주요한 컨트롤은 GAIN,VR GAIN,TREBLE,MIDDLE,BASS,PRESENCE 그리고 VOLUME이지만, 우리가 모델로한 모든 앰프가 이런 많은 컨트롤을 가지고 있진 않습니다.

그런 경우에, 원래 앰프에서 사용하지않는 컨트롤을 ToneLabSE에서도 마찬가지로 아무 기능도 하지 않게 설계하지않고 모든 ToneLabSE의 컨트롤을 사용하면서도 원래 모델의 정확한 사운드를 손상시키지않는 방향으로 만들었습니다.

그래서 우리가 모델로한 모든 앰프의 톤을 정확히 나타내는것과 동시에 부가적인 컨트롤로 보다 다양한 사운드를 만들 수 있습니다.

예를 들어, 오리지널 앰프가 3 밴드 EQ를 가지고 있지앟은 앰프일경우, ToneLabSE의 EQ를 12시 방향으로 하면 오리지널 앰프의 사운드를 사용할 수 있고 EQ를 다른 지점으로 조정함으로써 부가적인 사운드 조정이 가능하게 됩니다.

트레블,미들,베이스를 가지고있지 않은 앰프는 아래와 같습니다.

ToneLabSE의 PRESENCE 컨트롤도 위와같은 기능을 가지고 있습니다. 즉, PRESENCE를 가지고 있지않은 오리지널 앰프일 경우,

우리가 모델로한 앰프에선 부가적인 컨트롤이 가능합니다.

............................................................................................................................

페이지 24

오리지널 앰프 사운드를 그대로 재현하려면 PRESENCE를 시계반대 방향으로 완전히 돌립니다.

BLACK 2*12와 TWEED 1*12에 이런 세팅이 적용됩니다.

IMPORTANT NOTE:AC15,AC15TB,AC30 그리고 AC30TB 모델의경우, PRESENCE 컨트롤은 TOP CUT 기능을 대신합니다.

About the Gain and Volume knobs

ToneLabSE의 앰프 모델은 볼륨(gain)에 영향을 미치는 3개의 노브(GAIN, VR GAIN, CH VOLUME)를 제공합니다.

여러분도 잘 알고있듯이, 대부분의 빈티지 앰프는 하나의 VOLUME 컨트롤을 가지고있는 반면

요즘의 앰프는 프리앰프 섹션의 인풋 레벨을 컨트롤하는 GAIN(어떤 앰프에선 PREAMP VOLUME)과

프리앰프로부터 파워앰프로 보내어지는 시그널의 양을 컨트롤하는 MASTER VOLUME을 가지고 있습니다.

MASTER VOLUME을 가지고있지않은 빈티지 앰프는 프리앰프의 시그널이 아무런 컨트롤을 거치지않고 파워앰프를 통과하는 구조를 가지고 있습니다.

ToneLabSE의 컨트롤은 이런 중요한 포인트를 모두 컨트롤하도록 만들어졌습니다.

ToneLabSE GAIN:마스터 볼륨을 가지고있지 않은 빈키지 타입 모델(AC15, AC15TB, AC30, AC30YB, UK BLUES, UK 68P, BLACK 2*12,

TWEED 1*12, TWEED 4*10)에선, GAIN 컨트롤은 오리지널 앰프의 VOLUME과 같은 기능을 합니다.

마스터 볼륨을 가지고있지 않은 다른 모델 앰프에선, GAIN 컨트롤이 GAIN이나 PREAMP VOLUME과같은 기능을합니다.

ToneLabSE VR GAIN:프리앰프로부터 파워앰프로 보내어지는 시그널의 양을 컨트롤하는 MASTER VOLUME의 기능을 ToneLabSE에선 VALVE REACTOR 스테이지가 대신합니다.(실제 앰프같은 기능을 하게됩니다.)

ToneLabSE CH VOLUME:앰프의 아웃풋과 스피커 케비넷 사이에 컨트롤을 할 수 있는 파워 어테뉴에이터와같은 기능을 합니다.

최종 믹스 레벨을 조정할 수 가 있어서 각각의 프로그램간의 밸런스를 조정할 수 있습니다.

VR GAIN으로 MASTER VOLUME을 가지고있지않은 오리지널 앰프의 작동방법과 같이 프리앰프와 파워앰프 사이에서 가장 좋은 톤을 이용하기위해 VR GAIN을 최대로 합니다.

마스터 볼륨을가진 요즘의 앰프 모델을 사용할 경우엔, VR GAIN을 마스터 볼륨 컨트롤로 사용할 수 있습니다.

VR GAIN을 낮게 세팅하면 프리앰프의 디스토션이 강화된 사운드가 나타나고, VR GAIN을 높게 세팅하면 VALVE REACTOR의 독특한 디스토션과 따뜻한 사운드를 사용할 수 있습니다.

결론적으로, 오리지널 앰프의 독특한 구조에서 만들어지는 사운드를 ToneLabSE에서 재현할 수 있습니다.

.............................................................................................................................

페이지 25

Tube Talk

진공관은 영국에선 밸브라고 불리고 US에선 튜브라고 말합니다.

이 불가사의한 유리병이 16개 모델 사운드의 핵심입니다.

QUESTION:ECC83 프리앰프 밸브와 12AX7 프리앰프 튜브는 서로 다른것인가요?

ANSWER:같은 제품입니다. ECC83은 영국에서 이름지은 것이고 미국에선 12AX7이라고 불립니다.

Power Amp Accuracy

좋은 사운드, 느낌을 주는 진공관 앰프들의 가장 중요한 부분은 파워 스테이지입니다.

파워앰프가 Class A 냐, Class AB냐..하는 점. 그리고 어떤 진공관(EL84s, EL34s, 6L6s, 6V6s)을 사용하냐 하는점, 네거티브 피드백 루프 회로의 정밀성, 스피커와 파워앰프 스테이지의 상호 작용....

이 점들이 톤에 영향을 미치는 주요한 부분들입니다.

바로 이런 이유때문에 ToneLabSE는 VALVE REACTOR 기술을 사용합니다.

Technology-VOX에서 모델링이란 새로운 기술은 독특한 일이었고, 이런 기술 방향은 Valvetronix를 만들어 냈습니다.

이 기술은 진공관 파워-앰프를 에뮬레이트한것입니다.

1.AC15

매우 훌륭한 사운드를 제공해주는 1962 VOX AC15 앰프의 채널 2를 모델로했습니다.

12인치 스프커 1개, 15 와트, 진공관 드라이브, 듀얼 채널 콤보로 나온 이 앰프느 1958년에 처음 출시되었으며, VOX 앰프사의 첫 제품이기도 합니다.

AC15에서 AC는 Amplifier Combination을 나타내고 15는 15 와트임을 나타냅니다.

컴팩트한 사이즈와 채널 1에 있는 트레몰로/비브라토 이펙트, 매우 훌륭한 톤을 제공해주는 이 앰프는 출시된 후, 곧 히트 제품이되어서 영국 밴드의 메인 앰프로 널리 사용이 되었습니다.

이 앰프의 독특한 사운드의 가장 큰 요인은 네거티브 피드백을 사용하지 않은 Class A 회로에 EL84 아웃풋 밸브 구조입니다.

우리가 모델로한 다른 3개의 Vox 앰프-AC15TB, AC30, AC30TB-도 같은 구조를 가지고 있습니다.

이 구조는 결과적으로 더 많은 파워와 디스토션을 가져왔습니다.

AC15나 다른 3개의 Vox 앰프-AC15TB, AC30, AC30TB를 사용할 경우에 ToneLabSE의 VALVE REACTOR는 자동으로 "네거티브 피드백을 사용하지 않은 Class A 회로에 EL84 아웃풋 밸브 구조"로 스위치됩니다.

..............................................................................................................................

페이지 26

그 시대의 대부분 앰프처럼 AC15도 매우 단순한 구조였습니다.

우리가 모델로한 채널 2는 단지 3개의 컨트롤-Volume, Brilliance(베이스 컷), Top Cut-을 가지고 있습니다.

여러분이 AC15를 선택하면 ToneLabSE의 Gain 컨트롤은 오리지널 앰프의 Volume 기능을 대신하며,

PRESENCE는 Top Cut 기능을 합니다. AC15의 Top Cut 컨트롤은 일반적인 트레블과는 매우 다른 방법으로 고역대 주파수를 컨트롤합니다. 노브를 돌려보면 너무나 우명한 VOX의 "sparkle" 사운드를 느낄 수 있습니다.

BASS 컨트롤은 Brilliance(베이스 컷) 기능을 대신합니다.

나머지 트레블,미들 컨트롤은 이미 전에도 말했듯이 여분의 특별한 기능을 수행합니다.

12시 방향으로 노브를 맞춰서 오리지널 앰프 사운드를 이용할 수 도 있고 노브를 돌려서 부가적인 톤 에디팅을 할 수도 있습니다.

CONTROL NOTE:오리지널 AC15의 Top Cut 컨트롤은 노블를 돌려서 높은 세팅으로 갈수록, "cut"이 더 강하게 작동합니다.

ToneLabSE에선 PRESENCE가 Top Cut 기능을 하므로 노브를 돌려서 "sparkle" 사운드를 사용할 수 있습니다.

2.AC15TB

AC15가 50년대 후반에 출시된 반면, AC15TB는 90년대에 만들어졌습니다.

12인치 셀레스쳔 "블루"스피커와 리버브,마스터 볼륨이 더해졌습니다.

결과적으로 현대적인 구조로 훌륭한 빈티지 톤을 제공해주는 앰프로 성공적인 평가를 받았습니다.

오리지널 앰프는 트레블,베이스만을 가지고 있습니다.

ToneLabSE의 TREBLE,BASS는 오리지널 앰프 컨트롤과 동일한 기능을 가지며,

MIDDLE과 PRESENCE로 부가적인 톤 에디팅을 할 수 있습니다.

PRESENCE로는 AC15의 Top Cut 기능을 사용할 수 있습니다.

매우 명료한 클린사운드와 드라이브를 높일경우 나타나는 훌륭한 드라이브톤을 사용할 수 있습니다.

3.AC30

이미 언급했듯이 VOX AC15는 50년대 후반 영국에서 엄청난 히트를 기록했습니다.

AC15를 사용하는 많은 밴드들은 높은 파워의 앰프를 필요로하게 되었습니다.

...............................................................................................................................

페이지 27

사실 50년대 후반이나 60년대 초엔 큰 출력의 앰프가 필요하지 않았습니다.

VOX는 1959년에 12인치 스피커 2개를 가진 30와트 앰프를 발표합니다.

정상급 영국밴드들이 AC30를 구입하고, 그 중에 한 밴드는 매우 색다른 기타 사운드를 가지고있는 넘버 원 히트곡을 기록하게됩니다.

60년대 영국 밴드들이 미국 음악 시장을 평정한 "British Invasion" 사운드에는 VOX 앰프의 사운드가 있습니다.

ToneLabSE는 "British Invasion" 사운드의 클래식 톤이라고 할만한 AC30의 Normal 채널을 모델로 하였습니다.

AC15처럼 AC30도 최소한의 노브만 가지고 있습니다.

Volume, Top Cut인데요 ToneLabSE에선 GAIN과 PRESENCE 노브가 기능을 대신합니다.

CONTROL NOTE:다시 말해, ToneLabSE의 PRESENCE 노브는 오리지널 AC30 앰프의 Top Cut 기능을 대신합니다.

4.AC30TB

AC30도 성공을 이루어가는 동안, 몇몇 아티스트들은 보다 다양한 톤 에디팅과 보다 많은 게인을 요구하게됩니다.

VOX는 ECC83 진공관을 이용한 회로를 새로 만들고 이것은 "Top Boost"라 불리워집니다.

AC30에 "Top Boost"가 더해지면서 콤보의 Brilliant 채널에 보다 많은 게인을 제공하며

두 개의 EQ 컨트롤이 추가로 제공되어서 모두 Treble,Bass,Cut을 사용할 수 있게 됩니다.

60년대 중반의 많은 밴드에서 이 앰프를 이용하게됩니다.

NERDY HISTORICAL NOTE:VOX는 처음에 "Brilliance Unit"으로 이름지었지만 곧 "Top Boost"로 알려지게됩니다.

Top Boost가 처음 발표되었을 때는 앰프에 새로 설치해야하는 파트로 발표가 되었었습니다.

1964년에야 AC30에 장착이되어져서 출시가 됩니다.

다시말해, ToneLabSE의 PRESENCE는 오리지널 앰프의 CUT 기능을 하고 GAIN, TREBLE, BASS는 각각 오리지널 앰프의 볼륨, 트레블, 베이스 기능을 대신하며 MIDDLE은 12시 방향에 노브가 위치하면 오리지널 톤을 유지하며 그 외의 위치에선 부가적인 톤 컨트롤을 합니다.

ToneLabSE의 AC30TB 모델은 풍부하며 부드러우면서도 부드러움을 유지한 고역대의 땡땡글한(jangly) 클린 사운드와 많은 플레이어들이 앰프 선택에 있어서 중요하게 생각하는 "Class A"톤인 훌륭한 오버드라이브 사운드를 가지고 있습니다.

.............................................................................................................................

페이지 28

5.UK BLUES

ToneLabSE의 UK BLUES 모델은 60년대 초 옛 잉글랜드에서 제작된, 매우 드문 헤드의 "High Trreble" 채널을 기초로하였습니다.

이 앰프엔 TWEED 4*10 회로를 기본으로 하지만, 몇몇 부분이 변화되었습니다.

(다른 진공관,다른 트랜스포머, 고출력 임피던스, close-back 케비넷중에서 다른 스피커 사용)

이런 점으로 UK BLUES는 매우 독특한 사운드를 가지고 있습니다.

사실상, 이 30 와트 앰프는 rock "n" roll 크런치 사운드를 영원히 변화시켰습니다.

여전히, 모든 이들이 경외감을 표하는 크런치 사운드이지요. Fender 앰프 입니다.

6.UK 68P

1968년식 50 와트 출력, 전면부에 Plexiglas 처리, 4개의 인풋을 가진 진공관 헤드를 기본으로 하였습니다. Marshall 이죠..

이 앰프는 마스터 볼륨이 없으며, 매우 놀라운 풍부하고 따뜻한 톤을 제공합니다.

오리지널 앰프의 톤을 사용하려면 VR GAIN 컨트롤을 최대로 합니다.

ToneLabSE는 정확히 오리지널 앰프와 똑같이 작동합니다.

GAIN 컨트롤을 최대로 올리면 전형적인 "classic rock" 사운드를 사용할 수 있으며,

기타의 볼륨을 낮추면 독특한 클린 사운드를 사용할 수 있습니다.

7.UK '80s

1983년식 마스터 볼륨을 가진 싱글 채널 100 와트 진공관 헤드를 기초로 하였습니다. Marshall 이죠..

앰프의 볼륨을 최대로 하지않아도 충분한 크런치톤을 사용할 수 있는 앰프입니다.

Gain 컨트롤을 최대로 할경우, 80년대 hard rock 과 헤비 메탈 사운드를 제공합니다.

UK '80s는 전형적인 크런치 사운드로 유명하지만 기타의 볼륨을 낮추면 chord work와 완벽히 매치가되는 클린 사운드를 제공해줍니다.

..............................................................................................................................

페이지 29

8.UK '90s

보다 많은 프리앰프 디스토션을 제공하는 100 와트 듀얼 채널 헤드를 모델로 하였습니다.

이 앰프는 보다 많은 게인과 다양성을 요구하는 기타리스트들을 만족시키는 앰프가 되어서

UK '80s 자리를 대신하게됩니다.

9.UK MODERN(UK MODRN)

UK '80와 UK '90s의 하이브리드 앰프인 100 와트 진공관 앰프의 하이 게인 채널을 모델로했습니다.

이 모델은 풍부한 하이 게인 프리앰프 스테이지와 UK '90s의 현대적인 구성을 가지며,

UK '80의 파워 스테이지에서 제공하는 펀치감있는 사운드를 제공합니다.

각각의 음의 노트가 선명하면서도 최대의 게인을 사용할 수 있으며,

GAIN 컨트롤을 최대로 했을 때, 멋진 피드백을 가진 리드 톤을 얻을 수 있고 저역대에서 타이트하고 펀치감있는 사운드를 사용할 수 있습니다.

10.RECTO

켈리포니아에서 만들어진(뭐..메사부기죠^^) 100 와트 "Modern High Gain" 채널을 모델로 했습니다.

수많은 모던,메탈 밴드들이 사용한 깊은 사운드로 기타리스트들이 보다 저역대 톤을 선호하는 방향으로 이끈 앰프입니다. 7현 기타의 출현도 이와 관련이 있지요.

RECTO는 낮은 GAIN 세팅에선 밝은 클린 사운드를 제공하며, Counrtry "n" Western 피킹에는 적합하진않지만 메탈 성향의 피킹이나 드롭 튜닝시에는 아주 멋진 사운드를 제공해줍니다.

11.US HIGAIN (US HI-G)

1991년식 100 와트 진공관 앰프의 오버드라이브 채널을 모델로 했습니다.

US HIGAIN은 중역대와 고역대를 컴프레스한 사운드를 제공하며,

최대의 게인 세팅에서도 톤의 명확성을 유지해주며, 매우 다양한 톤을 사용할 수가 있어서

이런 이유로 세계의 정상급 플레이어들이 이 앰프를 선호하게 됩니다.

..............................................................................................................................

페이지 30

12.BOUTIQUE OD(BTQ OD)

모델로한 이 앰프는 매우 드물고 매우 비싸며 많은 찬사를받았던 100 와트 헤드입니다.

(아마도...덤블 오버드라이브 스페셜이라고 생각되는군요^^)

커스텀 주문으로 수제작으로 만들어지는 이 앰프는 매우 독특한 오버드라이브 사운드를 제공해줍니다.

레가토 솔로잉과 매우 멋진 서스테인을 가지고 있습니다.

13.BOUTIQUE CL(BTQ CL)

또 다른 고가의 커스텀 앰프의 클린 채널을 모델로 했습니다.

몇몇의 앰프들 중에서 가장 좋은 사운드의 이 앰프를 선택했습니다.

싱글-코일 픽업에서 더욱 좋은 사운드를 나타내줍니다.

피킹 스타일이나 픽업의 종류에따라 매우 다른 사운드를 나타내주는 앰프입니다.

14.BLACK 2*12(BLK 2*12)

듀얼 채널, 블랙페이스 뷰티...컨트리나 블루스 플레이어들이 꼭 가지고있는 2*12 콤보 앰프입니다.

또한 매우 타이트한 느낌의 클린 사운드도 가지고 있습니다.

BLACK 2*12는 싱글 코일 픽업과 사용할 경우 전통적인 시카고 블루스 톤을 제공해 줍니다.

BLACK 2*12의 톤을 그대로 사용하려면 ToneLabSE에서 GAIN, VR GAIN을 최대로하고

BASS는 좀 줄이고 MIDDLE은 최대로하며 TREBLE은 취향대로 선택하면 됩니다.

BLACK 2*12의 EQ는 프리앰프전에 위치해 있기때문에 중역대를 올리면 그 대역에 디스토션이 더 추가되어서 멋진 블루스 톤을 사용할 수 있습니다.

이미 언급했듯이 오리지널 앰프는 Presence 컨트롤을 가지고 있지 않고 Bright Switch를 가지고 있습니다.

ToneLabSE의 PRESENCE 컨트롤은 Bright Switch의 "on"/"off" 기능을 대신합니다.

TONAL HINT:BLACK 2*12는 페달 섹션의 ACOUSTIC(Acoustic Guitar Simulator)과 사용할 경우

매우 좋은 효과를 나타내줍니다.

..............................................................................................................................

페이지 31

15.TWEED 1*12(TWD 1*12)

1958년 켈리포니아의 풀러톤에서 만들어진 앰프를 모델로 했습니다.

직물(tweed)로 외관이 처리되어서 이때부터 tweed란 이름이 붙여졌습니다.

AC15와 같이 이 18 와트 진공관 콤보 앰프는 매우 단순한 구조를 가지고 있습니다.

볼륨 컨트롤을 제외하면 단 하나의 톤 컨트롤을 가지고 있습니다.

이 톤 컨트롤은 트레블 컷/부스트 기능을 합니다.

오리지널 톤 컨트롤을 최대로 낮춘경우:ToneLabSE에선 BASS는 최대, TREBLE과 MIDDLE은 9시 방향(PRESENCE는 "off")

오리지널 톤 컨트롤을 최대로 올린경우:ToneLabSE에선 TREBLE은 최대, MIDDLE과 BASS는 9시 방향(PRESENCE는 "off")

NOTE:오리지널 앰프가 Presence 컨트롤을 가지고 있지 않기때문에 ToneLabSE의 PRESENCE가 "off" 상태여야 오리지널 앰프의 톤을 재현할 수가 있습니다. 하지만 언제든지 필요한 경우 PRESENCE를 조정해서 원하는 사운드를 만들 수 있습니다.

오리지널 앰프 세팅을 유지하면 TWEED 1*12는 가공되지않은 클린톤과 드라이브 채널에선 전형적인 50/60년대의 사운드를 사용할 수 있습니다.

16.TWEED 4*10(TWD 4*10)

1959년에 만들어진 4*10 콤보 앰프를 모델로 했습니다.

실제로는 베이스 기타를위해 만들어졌었죠.(음..Fender Bass Man인가보군요..^^)

R&B 기타에 적합한 사운드를 제공해줍니다.

TWEED 4*10는 매우 민감하게 반응을 보여서 여러분의 기타 피킹 강도와 기타의 볼륨 세팅에따라 매우 다른 사운드를 나타냅니다.

기타 볼륨을 낮출경우엔 매우 아름다운 클린톤을 얻을 수 있고, 피킹의 강약에따라 노트나 코드에 디스토션이 걸리는 정도를 다르게 플레이할 수 있습니다.

또하나의 톤의 특징은 이 앰프 모델에선 빈티지 튜브 앰프 sag을 느낄 수 있습니다.

Gain과 VR GAIN을 올리고 플레이를해보면 sag이라 불리는 느낌을 느끼실 수 있으실껍니다.

TONAL NOTE:오리지널 앰프처럼 TWEED 4*10의 미들,트레블 컨트롤은 서로 상호작용을 합니다.

미들 컨트롤을 올릴수록 여러분의 사운드에 트레블이 더해집니다.

반대로 말하면 미들을 낮게하면 트레블도 줄어들기때문에 트레블을 다소 조정할 필요가 있습니다.

............................................................................................................................

이부분은 64 페이지에있는 내용이지만 자주 문의해오시는 부분이라 미리 올려드립니다.

Factory Preset으로 돌아가기

1.상,하 버튼(그림 삽입)(3.1)과 EXIT 버튼을 동시에 누른 상태에서 전원을 켭니다.

디스플레이창(3.8)이 "RELOAD?"를 표시합니다.

2.이 기능을 취소하려면 EXIT 버튼을 누릅니다.

3.이 기능을 수행하려면 WRITE 버튼을 누릅니다.

.......................................................................................................

페이지 32

B.CABINET Models

이제 케비넷 모델에대해 알아보겠습니다:

CABINET AND SPEAKER ACCURACY

튜브 앰프의 아웃풋 스테이지는 스피커의 다양한 임피던스 커브와 상호작용을합니다.

이 매우 중요한 상관관계는 따뜻하고 펀치감있는 사운드와 우리가 플레이시에 느끼는 만족스런 느낌과

밀접한 관련을 가지고 있습니다.

스피커 케비넷 모델링은 단지 주파수 반응뿐만아니라, (스피커가 플레이되는 음의 강약에 반응하는)

transient 반응 그리고 스피커의 임피던스 커브와의 상호작용을 모두 고려해야합니다.

또하나의 다른 중요한 요인은 케비넷의 크기와 사용된 목재의 타입과 두께,

스피커의 후면이 오픈, 세미-오픈, 클로즈-백이냐하는 점입니다.

ToneLabSE는 특별한 모델링 기술과 회로로 이 모든 중요한 요인을 모두 해결하였습니다.

1.TWEED 1*8(TWD 1*8)

이 케비넷 모델은 6V6 아웃풋 진공관을 사용하는 앰프에 사용되었으며,

8 인치 3.2-옴 알니코 스피커를 사용합니다.

작은 크기의 스피커에서 놀라운 사운드를 제공해줍니다.

깊고 따뜻한 저역대 소리와 맑고 반짝이는 고역대 사운드를 가지고 있습니다.

2.TWEED 1*12(TWD 1*12)

USA의 알니코 마그넷을 사용한 12 인치 스피커입니다.

3.TWEED 4*10(TWD 4*10)

US 알니코 마그넷 스피커이며 이 앰프엔 10 인치 8옴의 오픈 백 스피커가 사용되었습니다.

4개가 병렬로 연결되어서 총 2옴 임피던스를 가지고 있으며, 실제론 베이스 기타용으로 나온

앰프였지만 많은 다른 스타일로 기타에 사용되었습니다.

41.BLACK 2*10(BLK 2*10)

60년대 중반 켈리포니아의 fullerton에서 만들어진 오픈 백 2*10인치 세라믹 마그넷 35와트 콤보앰프입니다.  루스, 재즈, 컨츄리 음악에 매우 적합합니다.

케비넷 모델은 어떤 앰프 모델과도 믹스해서 새로운 사운드를 만들 수 있습니다.

........................................................................................................

페이지 33

5.BLACK 2*12(BLK 2*12)

60년대 중반 미국에서 만들어진 12인치 세라믹 마그넷 스피커입니다.

이 8옴 장비는 총 4옴을 갖도록 병렬 연결되어져 사용되었습니다.

이 스피커는 수많은 장르의 음악의 레코딩에 사용되었습니다.

컨츄리와 블루스 기반의 rock 음악에 가장 적합합니다.

6.VOX AC15(AC15)

잉글랜드의 Ipswitch에서 셀레스쳔에의해 만들어진 VOX 블루 알니코 스피커입니다.

사용된 모델은 현대적으로 리이슈된 8옴 임피던스와 15와트 출력을 가진 VOX AC15TB입니다.

12인치 오픈 백 스타일입니다.

7.VOX AC30(AC30)

직렬 16옴 연결된 2개의 12인치 VOX 블루 알니코입니다.

60년대의 매우 훌륭한 사운드를가진 오리지널 앰프를 모델로했습니다.

8.VOX AD412(AD412)

이 케비넷은 최근의 VOX 제품중 하나입니다.

이 케비넷은 네오디뮴 마그넷을 사용하는 커스텀 디자인된 스피커입니다.

또한 VOX나 일반적인 4*12 케비넷에 처음으로 사용된 케비넷 어쿠스틱 디자인 기술을 사용합니다.

어느 모델과 사용해도 효과적인 사운드를 얻을 수 있습니다.

9.UK H30 4*12(UK H30)

60년대 후반 30와트 스피커로 제작된 매우 튼튼한 케비넷이며

UK T75 4*12로 유명한 영국 앰프 회사 제품이며(뭐,,마샬이죠^^)

수많은 클래식 rock 레코딩에 사용되었던 케비넷입니다.

10.UK T75 4*12(UK T75)

이 4*12인치 75와트 모델은 너무나 유명합니다.

스택으로 쌓여진 모습을 많이 보셨을꺼구요, 지금까지 가장 많이 팔린 케비넷입니다.

rock 스타일 음악에 가장 적합한 모델입니다.

11.US V30 4*12(US V30)

우리의 RECTO 앰프 모델에 사용된 케비넷입니다.

4개의 영국산 스피커로 이루어져있고,

매우 깊이 있는 베이스 사운드와 고역대 사운드의 선명함을 제공하며

요즘의 "nu-metal" 사운드에 최적인 앰프입니다.

..........................................................................................................................

페이지 34

WHAT GOES WITH WHAT?

기본적으로는, ToneLabSE의 어느 앰프 모델이건 케비넷 모델과 연결해서 매우

다양한 톤을 사용할 수 있습니다.

아래의 표는 가장 오리지널 매칭을 알 수 있게해주는 표입니다.

Please Note!

VOX AD412는 최근의 모델이라 전통적으로 매칭이되는 예가 없습니다.

어떤 앰프 모델과도 사용해서 색다른 톤을 얻을 수 있습니다.

SOME RECOMMENDATIONS

우리가 모델링한 앰프들은 다른 스피커를 사용해서 다른 앰프를 만들기도 했습니다.

ToneLabSE에서 가장 근접하게 세팅할 수 있습니다.

위 표의 앰프들의 사운드는 오리지널 파워, 아웃풋 트랜스포머 그리고 스피커를 사용해야

오리지널 사운드를 사용할 수 있습니다.

ToneLabSE에선 실제적으론 불가능한 여러 앰프와 케비넷을 매칭을

단지 노브를 돌리는것 만으로 할 수 있습니다.

이런 기능으로 매우 색다른 조합을해서 매우 독특한 사운드를 얻을 수 있습니다.

가능한 모든 조합을 테스트해보세요.

이 점이 ToneLabSE의 장점입니다.

............................................................................................................................

페이지 35

NOTE:VOX를 제외하고 이 메뉴얼에 언급된 제품 이름은 각 회사의 트레이드마크이며

VOX와는 어떤 협력관계를 맺지않고 있습니다.

제품 이름과 설명은 VOX가 제품 설명을 하기위해서만 사용됩니다.

C.PEDAL EFFECT

페달 이펙트는 앰프의 전단계에서 처리됩니다.

(*):이 표시는 익스프레션 페달에의해 컨트롤되는 파라메터를 나타냅니다.

1.COMP

보다 멋지고 부드러운 클린 사운드나 리드 라인에 서스테인을 더하고싶다면

COMP가 여기 바로 있습니다.

컴프레서 페달은 퍼커시브한 클린 사운드를 제공해주며,

80,90년대 팝과 Funk 음악의 리듬워크에 많이 사용되었습니다.

또한 클린 혹은 드라이브 사운드의 리드톤에 부드러운 서스테인을 더할 수 있습니다.

.........................................................................................................................

페이지 36

[1]컴프레서의 감도를 조정합니다.

이 컨트롤은 올릴 수록 컴프레션/서스테인이 증가합니다.

[2]아웃풋 레벨을 조정합니다.

[3]어택의 강도를 조정합니다.

2.ACOUSTIC

기타나 앰프를 바꾸지않고도 "언플러그" 사운드를 원한다면,

일렉트릭 기타의 사운드를 어쿠스틱처럼 바꿔주는 어쿠스틱 기타 시뮬레이터를 사용하세요.

BLACK 2*12 앰프모델과 사용해서 네크 포지션의 싱글 코일 픽업과 사용할 경우 가장 최고의 사운드를 제공합니다.

[1]기타 바디의 공명(울림)을 조정하며, 밸런스를위해 BASS를 조정할 필요가 있습니다.

[2]베이스를 조정합니다.

[3]트레블을 조정합니다.

3.VOX WAH

이 이펙트 모델은 두 개의 전설적인 VOX 와우 페달을 모델로했습니다.

독특한 "throaty"톤으로 많은 프로페셔널들이 사용하길 원하는 페달인 V847과 V848 Clyde McCoy 모델입니다.   사용할경우 아기가우는듯한 효과와 울부짖는듯한 효과를 사용할 수 있습니다.

[2]와우 페달이 close 상태일 때의 톤을 조정합니다.

[3]와우 페달이 open 상태일 때의 톤을 조정합니다.

[4](*)와우의 여리는 포지션을 조정합니다.

[5]와우 타입을 V847 또는 V848 Clyde McCoy 모델로 선택합니다.

[6]연결 순서를 선택합니다.

앰프의 전/후에 작동할 지를 선택합니다.

USEFUL TONE HINT:많은 기타리스트들이 사용하는 방법으로는 와우 페달을 사용하는 중에

가장 사운드가 좋은 부분(sweet spot)을 찾아서 그 위치에 와우를 고정시켜놓고 앰프 톤을 조정합니다.

종종 stuck-Wah라고 불리워지는 이 방법으로 매우 독특한 사운드를 얻을 수 있습니다.

4.AUTO WAH

게으른 사람들을위한 와우 페달입니다!! 농담이구요^^

여러분의 피킹 다이내믹(얼마나 강하게 혹은 부드럽게 치느냐)에따라서 다양한 자동 와우기능을

사용할 수 있습니다.

VOX WAH처럼 V847 또는 V848 Clyde McCoy 모델을 선택할 수 있습니다.

[1](*)기타의 볼륨에따라 반응하는 와우의 감도를 조정합니다.

[2]오토 와우가 작동하는 방향을 결정합니다.

[3]오토 와우의 반응 스피드를 조정합니다.

[5]V847 또는 V848 Clyde McCoy 모델로 선택합니다.

[6]연결 순서를 선택합니다.

앰프의 전/후에 작동할 지를 선택합니다.

.......................................................................................................

페이지 37

5.U-VIBE

유명한 페이즈/비브라토 이펙트인 Univox Uni-Vibe를 모델로 했습니다.

로테이팅 스피커를 시뮬레이션하고 매우 아름답고 "watery" 사운드를 가진 이펙트입니다.

재미있는 점은 이 훌륭한 페달을 만든 사람이 ToneLabSE의 파워 앰프로 사용되는

Valve Reactor Technology에 관여되어져 있습니다.

[1]Uni-Vibe 이펙트의 스피드를 조정합니다.

[2]Uni-Vibe 이펙트의 깊이를 조정합니다.

[3]다이렉트 사운드와 비브라토 사운드가 섞이는 비율을 조정합니다.

HINT:익스프레션 페달이 스피드를 컨트롤하도록 지정할 경우,

Uni-Vibe처럼 비브라토 스피드를 조정할 수 있습니다.

6.BLK/ORG PHASE(B/O PHAS)

3가지 페이져를 모델로했습니다;덴마크에서 만들어진 블랙박스 페이져,

바나나색의 4-스테이지 페이져, 마찬가지로 바나나색의 10-스테이지 페이져.

TYPE 노브로 모델을 선택할 수 있습니다.

[1]모쥴레이션 스피드를 조정합니다.

[2]모쥴레이션 깊이를 조정합니다.

[3]레죠넌스의 양을 조정합니다.

[4]Sweep의 중심 주파수를 조정합니다.

DEPTH가 10으로 세팅되어져있으면 MANUAL은 어떤 이펙트 효과를 갖질 않습니다.

[5]페이져의 타입을 선택합니다.

bL:덴마크에서 만들어진 블랙박스 페이져

Or1:바나나색의 4-스테이지 페이져

Or2:바나나색의 10-스테이지 페이져

[6]앰프의 전/후에 작동할 지를 선택합니다.

7.OCTAVE

여러분이 연주한 음의 1 또는 2 옥타브 아래의 음을 만들어주는 이펙트입니다.

보다 두텁고 단음 연주에 힘을 실어줍니다.

[1]오리지널 음의 레벨을 조정합니다.

[2]1 옥타브 아래 음의 레벨을 조정합니다.

[3]2 옥타브 아래 음의 레벨을 조정합니다.

WARNING! 이 타입의 모든 페달처럼 OCTAVE는 오직 단음에만 작동하고 코드엔 부적절합니다.

.......................................................................................................

페이지 38

8.RING MODULATOR(RING MOD)

링 모쥴레이터는 기타 시그널과함께 사인 파형을 제네레이트해서 오리지널 기타 주파수 위/아래에 하모닉스를 들어주는 이펙트입니다.

매우 복잡하고 예측할 수 없는 피치를 만들어내며, 이 이펙트의 아웃풋엔 필터가 있어서

저역대 사운드만을 사용할 수 있습니다.

익스프레션 페달에 MANUAL 파라메터를 지정하면 매우 독특한 사운드를 사용할 수 있습니다.

[1](*)오리지널 사운드의 양을 조정합니다.

[2]이펙트 볼륨의 양을 조정합니다.

[3](*)필터 컷오프 주파수를 조정합니다.

[4](*)오실레이터 주파수를 조정합니다.

9.TREBLE BOOST(TREB BST)

이 페달 이펙트는 VOX VBM-1에 디자인되었던 트레블 부스터를 모델로 했습니다.

오버-드라이브 사운드에 날카로운을 더할 수 있습니다.

10.TUBE OD

훌륭한 따뜻한 사운드를 제공해서 모든 클래식 rock에 사용되었던 오버드라이브 페달입니다.

11.SUPER OD

부스터로 유명한 일본에서 만들어진 노란 오버드라이브 페달입니다.

12.BOUTIQUE

클론 이펙터를 모델로 했습니다.

낮은 게인 세팅에선 기타의 오리지널 톤을 손상시키지않는 부스터 효과를 사용할 수 있고

게인을 올릴 수록 풍부한 미드-레인지 오버드라이브 사운드를 제공합니다.

12시 방향이 일반적인 세팅입니다.

13.FAT OD

풍부한 하모닉스를가진 부드러운 디스토션을 제공합니다.

.......................................................................................................

페이지 39

14.ORANGE DIST

일본에서 만들어진 클래식 디스토션입니다.

15.FUZZ

16.OCTAFUZZ

1 옥타브위의 피치를  한 퍼즈사운드를 제공합니다.

최적의 사운드를 얻으려면 프론트 픽업을 사용하세요.

[1](*)디스토션(부스트)의 양을 조정합니다.

[2]아웃풋 레벨을 조정합니다.

[3]톤을 조정합니다.

D.MOD(MODULATION) EFFECTS

케비넷 후에 처리되는 모쥴레이션 이펙트를 사용할 수 있습니다.

11개의 타입중에서 하나를 선택할 수 있습니다.

(*):이 표시는 익스프레션 페달로 컨트롤할 수 있는 파라메터를 표시합니다.

.......................................................................................................

페이지 40

1.CLASSIC CHORUS(CL CHORUS) MONO INMONO OUT 1

(MODE=1,3) MONO IN/MONO OUT 3(MODE=2)

이 모델은 두 개의 모드(코러스와 비브라토)를 가지고 있으며, 기타 앰프에 장착된 모델로

잘알려져 있습니다.

코러스와 비브라토를 스위치하는 파라메터는 없지만 SPEED와 DEPTH 노브를 사용해서

오리지널 장비보다 더 넓은 범위의 사운드 조정이 가능합니다.

아웃풋 비브라토 모드로 이펙트 사운드에만 비브라토(피치 모쥴레이션)를 사용할 수 있습니다.

[1](*)모쥴레이션 스피드를 조정합니다.

[2](*)모쥴레이션 깊이를 조정합니다.

[4](*)sweep의 중심 주파수를 조정합니다.

만약 DEPRTH가 10이면 MANUAL은 아무런 기능도하지 않습니다.

[5]아웃풋 모드를 선택합니다.

1.모노 아웃풋

2.이펙트는 오른쪽, 드라이 사운드는 왼쪽으로 팬이 나뉘는 스테레오 모드입니다.

3.이펙트 사운드만이 출력되는 비브라토 모드이며, MANUAL이 10으로 세팅ㄷ히어져있으면

아웃풋 사운드의 딜레이가 최소화됩니다.

2.STEREO CHORUS(ST CHORUS) MONO IN/STEREO OUT 1

오른쪽 이펙트 사운드의 위상을 반대로해서 클래식 코러스의 스테레오 이펙트와는 다른

공간감을 나타내주는 스테레오 이펙트입니다.

[1](*)모쥴레이션 스피드를 조정합니다.

[2](*)모쥴레이션 깊이를 조정합니다.

[3](*)sweep의 중심 주파수를 조정합니다.

만약 DEPRTH가 10이면 MANUAL은 아무런 기능도하지 않습니다.

[6](*)이펙트 사운드의 믹스되는 양을 조정합니다.

3.CLASSIC FLANGER(CL FLANG0 MONO IN/MONO OUT 1

[1](*)모쥴레이션 스피드를 조정합니다.

[2](*)모쥴레이션 깊이를 조정합니다.

[3](*)레조넌스의 양을 조정합니다.

[4](*)sweep의 중심 주파수를 조정합니다.

만약 DEPRTH가 10이면 MANUAL은 아무런 기능도하지 않습니다.

[5]LFO의 시작 위치를 조정합니다.

"FLN TRIG"를 컨트롤 페달에 지정할 경우엔 OFF-SET에서 정한 시작 위치에서

LFO가 리셋됩니다.

[6](*)이펙트 사운드의 믹스되는 양을 조정합니다.

"FLN TRIG"를 컨트롤 페달에 지정할 경우엔 OFF-SET에서 정한 시작 위치에서

LFO가 리셋됩니다.

.......................................................................................................

페이지 41

4.BI CHORUS MONO IN/MONO OUT 1 (MODE=S)

STEREO IN/STEREO OUT 1 (MODE=P1,P2,P3)

ToneLabSE의 독특한 코러스 모델입니다.

CHORUS 1과 CHORUS 2의 두개의 코러스가 있으며, 직렬 혹은 병렬 연결할 수 있고

두 개의 LFO를 syncronize하거나 de-syncronize할 수 있습니다.

코러스 사운드에 특색있는 플랜져와같은 사운드를 사용할 수 있습니다.

[1](*)CHORUS 1의 모쥴레이션 스피드를 조정합니다.

[2](*)CHORUS 1/2의 모쥴레이션 깊이를 조정합니다.

[3](*)CHORUS 1/2의 레조넌스 양을 조정합니다.

[4](*)CHORUS 2의 모쥴레이션 스피드를 조정합니다.

NOTE:MODE가 P2 또는 P3로 설정되어져있으면 아무런 기능도 하질않습니다.

[5]CHORUS 1/2의 연결방법과 LFO 설정을합니다.

S:CHORUS 1/2가 직렬로 연결됩니다.

P1:CHORUS 1/2가 병렬로 연결됩니다.

P2:CHORUS 1/2가 병렬로 연결되며, LFO가 syncronized됩니다.

P3:CHORUS 1/2가 병렬로 연결되며, LFO가 역위상으로 syncronized됩니다.(스테레오 모드)

NOTE:P2 또는 P3가 선택되면, 스피드는 SPEED 1 노브로 조정됩니다.

[6](*)이펙트 사운드의 믹스 양을 조정합니다.

5.DUO PHASE(DUO PHAS) MONO IN/MONO OUT 2(MODE=S1,S2)

STEREO IN/STEREO OUT 2(MODE=P1,P2,P3)

두 개의 six-stage 페이져(PHASER 1과 PHASER 2)를 사용할 수 있는 놀라운 페이져입니다.

직렬로(12-stage 페이져를 사용 !!!) 또는 병렬로 연결할 수 있으며

두 개의 LFO를 syncronize하거나 de-syncronize할 수 있습니다.

[1](*)PHASER 1의 모쥴레이션 스피드를 조정합니다.

[2](*)PHASER 1/2의 모쥴레이션 깊이를 조정합니다.

[3](*)PHASER 1/2의 레조넌스 양을 조정합니다.

[4](*)PHASER 2의 모쥴레이션 스피드를 조정합니다.

NOTE:MODE가 S2,P2 또는 P3로 설정되어져있으면 아무런 기능도 하지 않습니다.

[5]PHASER 1/2의 연결 방법과 LFO를 설정합니다.

S1:PHASER 1/2가 직렬로 연결됩니다.

S2:PHASER 1/2가 직렬로 연결되며 LFO는 syncronized되서 12-stage 페이져를 만듭니다.

P1:PHASER 1/2가 병렬로 연결됩니다.

P2:PHASER 1/2가 병렬로 연결되며, LFO는 syncronized됩니다.(스테레오 모드)

P3:PHASER 1/2가 병렬로 연결되며, LFO는 역위상으로 syncronized됩니다.(스테레오 모드)

NOTE:P2 또는 P3가 선택되면, 스피드는 SPEED1 노브로 조정됩니다.

.......................................................................................................

페이지 42

6.TEXTREM STEREO IN/STEREO OUT 2

BLACK 2*12 모델에 장착되었던 트레몰로 회로를 모델로 했습니다.

SPREAD를 조정해서 패닝 이펙트를 사용할 수 있습니다.

[1](*)트레몰로 스피드를 조정합니다.

[2](*)트레몰로 깊이를 조정합니다.

[5](*)왼쪽/오른쪽 공간감을 조정합니다.

7.ROTARY MONO IN/STEREO OUT 2

이 모델은 스테레오 로터리 스피커입니다.

스피드를 조정해서 실제 로터리 스피커처럼 로테이션 스피드를 조정해서 실제로 얼마간의 시간이 걸리는 모터의 시간을 조정할 수 있습니다.

[1](*)스피커의 로테이션 스피드를 조정합니다.

만약 "ROT SPD"를 CONTROL 페달에 지정하면, SLOW 스피드가 됩니다.

이 노브는 CONTROL 페달을 사용하지 않더라도 사운드에 변화를 줄 수 있습니다.

[2](*)모쥴레이션 깊이를 조정합니다.

[4](*)스피커의 로테이션 스피드를 조정합니다.

만약 "ROT SPD"를 CONTROL 페달에 지정하면, FAST 스피드가 됩니다.

만약 CONTROL 페달을 사용하지않으면, 이 노브는 아누런 기능을하지 않습니다.

[5](*)로테이션 스피드가 변화하는데 걸리는 시간을 조정합니다.

높은 세팅일수록 변화해 더 많은 시간이 필요합니다.

CONTROL pedal 세팅에 "ROT SPD"를 선택하면 로테이션 스피드는 CONTROL 페달 스위치를 누를때마다 SLOW/FAST(SPEED1/SPEED2)로 바뀝니다.

이 기능으로 실제 로터리 스피커처럼 이펙트를 조정할 수 있습니다.

.......................................................................................................

페이지 43

8.PITCH SHIFTER(PITCH) MONO IN/MONO OUT 1

위/아래 2 옥타브 범위를 가지고있는 피치 쉬프터이며 랙-마운트 시그널 프로세서와 비교해서

전혀 손색이없는 이펙트입니다.

PITCH SHIFTER TIPS:PITCH 노브를 익스프레션 페달에 지정하면,

페달로 피치 변화를 조정할 수 있습니다.

[1](*)100-cent 단위로 피치를 조정합니다.

[2](*)1-cent 단위로 피치를 조정합니다.

[4]짧은 세팅(시간적으로)은 PITCH 세팅이 0에 가깝게 설정되어있을수록 좋고,

긴 세팅(시간적으로)은 PITCH 세팅이 +/-24에 가깝게 설정되어있을수록 좋습니다.

[5](*)다이렉트 사운드의 레벨을 조정합니다.

[6[(*)이펙트 사운드의 레벨을 조정합니다.

9.MOD DELAY(MOD DLY) MONO IN/MONO OUT 1 (MODE-1)

MONO IN/MONO OUT 3(MODE=2) MONO IN/STEREO OUT 1(MODE=3)

이 모델은 딜레이 처리된 사운드에 비브라토 이펙트를 더할 수 있는 아날로그 딜레이입니다.

실제 장비는 400ms의 딜레이 타임을 사용할 수 있지만 ToneLabSE에선 1400ms까지 사용할 수 있습니다.

DELAY 이펙트의 보조 이펙트로 사용 가능하고, 실제 장비의 CHORUS/VIBRATO 스위치 기능은 0.1 - 10 Hz를 조정하는 노브로 조정할 수 있어서 오이지널 장비보다 보다 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

[1](*)모쥴레이션 스피드를 조정합니다.

[2](*) 모쥴레이션 깊이를 조정합니다.

[3](*)피드백의 양을 조정할 수 있습니다.

[4](*)딜레이 타임을 설정합니다.

[5]아웃풋 타입을 선택합니다.

1.모노 아웃풋

2.오른쪽엔 이펙트 사운드로 왼쪽엔 드라이 사운드를 나타내는 스테레오 모드입니다.

3.드라이 + 이펙트 사운드를 왼쪽에 드라이 - 이펙트 사운드를 오른쪽에 나타내는 역-위상 스테레오 모드입니다.

[6](*)이펙트 사운드의 믹스 양을 조정합니다.

....................................................................................................................

페이지 44

10.FITRON STEREO IN/STEREO OUT 2

기타의 인풋에따라서 열리고 닫히는 필터인 엔벌로프(envelope) 필터입니다.

MANUAL 노브를 익스프레션 페달에 지정하는것에따라서 Korg의 TRAVELER 페달 기능을 사용할 수 있습니다.

(이 경우 DEPTH 노브는 0으로 설정해야합니다.)

[1](*)response의 스피드를 조정합니다.

[2]이펙트의 깊이를 조정합니다.

[3](*)response의 양을 조정합니다.

[4](*)컷오프(차단되는) 주파수를 설정합니다.

DEPTH가 10으로 설정되어있으면 MANUAL은 아무런 기능도 하지않습니다.

[5]움직임의 방향을 설정합니다.

[6](*)기타 볼륨에 반응하는 감도를 조정합니다.

11.TALK MOD MONO IN/MONO OUT 2

talking 모쥴레이터를 조정하는 엔벌로프(envelope)입니다.

기타의 인푹에따라서 보컬 성격이 변화합니다.

HINT:MANUAL 노브를 익스프레션 페달에 지정하면 페달로 모음(아,에,이,오,우 ^^) 사운드를 조정할 수 있습니다.

[1](*)response의 스피드를 조정합니다.

[2](*)이펙트 기능의 깊이를 조정합니다.

[3]모음의 여러 종류중 하나를 설정합니다.

[4](*)보컬 성격을 조정합니다.

DEPTH가 10이면, MANUAL은 아무런 기능도 하지않습니다.

[5]변화의 방향을 설정합니다.

[6](*)기타 볼륨에 반응하는 감도를 조정합니다.

..................................................................................................................

페이지 45

E.DELAY EFFECTS

여기서 케비넷 이후에 처리되는 딜레이 이펙트의 세팅을 설정할 수 있습니다.

11 개의 이펙트 타입을 선택하실 수 있습니다.

(*):이 표시는 익스프레션 페달로 컨트롤할 수 있는 파라메터를 표시합니다.

1.ECHO PLUS MONO IN/MONO OUT 1

가장 유명한 아날로그 테입 에코를 모델로 했습니다.

실제 장비는 플레이백 헤드에서 "에코"를 만들며, 모터 스피드로 "딜레이 타임"을 만듭니다.

많은 프로페셔널 뮤지션들은 이 장비의 따뜻하면서도 어두운 톤의 "lo-fi" 사운드를 좋아합니다.

[1](*)딜레이 타임을 설정합니다.

[2](*)피드백의 양을 조정합니다.

[3](*)딜레이 사운드의 톤을 조정합니다.

[5](*)저주파대역의 감쇠되는 양을 조정합니다.

[6](*)딜레이 사운드의 믹스 양을 조정합니다.

..................................................................................................................

페이지 46

2.MULTI HEAD(MULTI HD) MONO IN/MONO OUT 1

3 개의 플레이백 헤드를 사용하는 테입 헤드를 사용했습니다.

헤드마다 각각의 피드백 루프를 가진 에코로, 따뜻하면서도 다양한 "멀티-텝" 에코를 가지고 있습니다.

[1]딜레이 타임을 설정합니다.

[2](*)피드백의 양을 설정합니다.

[3](*)딜레이 사운드의 양을 조정합니다.

[5]헤드의 조합을 설정합니다.

1.일반적인 에코입니다.

2.음표 보시면 아시겠죠?^^

[6](*)딜레이 사운드의 믹스 양을 조정합니다.

3.ANALOG DELAY(ANLG DL) MONO IN/MONO OUT 1

테입 구조대신에 컴팩트한 사이즈의 bucket-brigade device(BBD)를 사용한 아날로그 딜레이 입니다.

따뜻하면서도 디스토션이 가미된 사운드를 나타내줍니다.

[1](*)딜레이 타임을 설정합니다.

[2](*)피드백의 양을 설정합니다.

[3](*)딜레이 사운드의 톤을 조정합니다.

[6](*)딜레이 사운드의 믹스 양을 조정합니다.

4.MOD DELAY(MOD DLY) MONO IN/MONO OUT 1

Korg의 첫번째 디지털 딜레이인 SDD-3000을 모델로 했습니다.

코러스 또는 짧은 TIME과 LFO 세팅으로 플레져와같은 이펙트를 사용할 수 있습니다.

[1](*)딜레이 타임을 설정합니다.

[2](*)피드백의 양을 설정합니다.

[3](*)딜레이 사운드의 톤을 조정합니다.

[5](*)모쥴레이션 스피드를 조정합니다.

[6](*)딜레이 사운드의 믹스 양을 조정합니다.

5.SWEEP DELAY(SWEEP DL) MONO IN/MONO OUT 1

여기서도 SDD-3000을 모델로 했습니다.

DELAY TIME을 조정하는 기타 시그널의 envelope를 사용할 수 있으며,

짧은 TIME 설정과 FEEDBACK을 높게 세팅해서 독특한 플렌져 이펙트를 사용할 수 있습니다.

일반적인 TIME 설정으로 LFO를 사용할 때와는다른 독특한 이펙트를 사용할 수 있습니다.

..................................................................................................................

페이지 47

[1](*)딜레이 타임을 설정합니다.

[2](*)피드백의 양을 설정합니다.

[3](*)딜레이 사운드의 톤을 조정합니다.

[5](*)기타의 볼륨에 반응하는 이펙트의 감도를 조정합니다.

[6](*)딜레이 사운드의 믹스 양을 조정합니다.

6.STEREO DELAY(ST DL) STEREO IN/STEREO OUT 1

Korg의 24비트 디지털 딜레이인 DL8000R을 모델로 했습니다.

샘플링 주파수와 DELAY TIME에의한 웨이브 컨트롤 기능을가진 독특한 회로를 사용합니다.

아웃풋이나 MOD 또는 REVERB 이펙트 이후에 놓였을 경우 가장 효과적입니다.

7.CROSS DELAY(CROSS DL) STEREO IN/STEREO OUT 3

왼쪽->오른쪽 그리고 오른쪽->왼쪽의 피드백 크로스 기능을더한 DL8000R 모델입니다.

8.2TAP DEALY(2TAP DLY) MONO IN/STEREO OUT 1

20ms로 적용되는 2개의 딜레이 텝을가진 DL800R입니다.

왼쪽/오른쪽에 각각 지정할 수 있습니다.

[1]딜레이 타임을 설정합니다.

[2](*)피드백의 양을 설정합니다.

[3](*)딜레이 사운드의 톤을 조정합니다.

[4](*)기타의 볼륨에의해 감소(duck)되는 이펙트의 감도를 조정합니다.

Ducking:기타를 강하게 연주하면 딜레이의 볼륨이 자동적으로 작아집니다.

[6](*)딜레이 사운드의 믹스 양을 조정합니다

9.RHYTHM DELAY(RHYTM DL) MONO IN/MONO OUT 1

RHYTHM에서 설정한 것에따라 2개의 딜레이 텝을 사용할 수 있는 기능을가진 DL800R입니다.

[1]딜레이 타임을 설정합니다.

[2](*)피드백의 양을 설정합니다.

[3](*)딜레이 사운드의 톤을 조정합니다.

[4](*)기타의 볼륨에의해 감소(duck)되는 이펙트의 감도를 조정합니다.

[5]딜레이 타임이 1/4 노트일경우의 2 텝 리듬 딜레일르 설정합니다.

어떤 세팅에선 한가지 텝만 사용됩니다.

[6](*)딜레이 사운드의 믹스 양을 조정합니다

..................................................................................................................

페이지 48

10.HOLD DELAY(HOLD DLY) MONO IN/MONO OUT 1

"HOLD DLY"를 CONTROL 페달에 지정하면, 딜레이 사운드를 홀드할 수 있습니다.

[1]딜레이 타임을 설정합니다.

[2](*)피드백의 양을 설정합니다.

[3](*)딜레이 사운드의 톤을 조정합니다.

[6](*)딜레이 사운드의 믹스 양을 조정합니다

CONTROL pedal:"HOLD DLY"를 CONTROL 페달에 지정하면, 페달을 킨 상태부터 딜레이는 홀드됩니다.

11.REVERSE DELAY(REVRS DL) MONO IN/MONO OUT 1

딜레이 사운드를 반대방향으로 플레이하는 디지털 딜레이입니다.

레가코 스타일의 연주시에 매우 좋은 효과를 볼 수 있습니다.

[1]딜레이 타임을 설정합니다.

[2](*)피드백의 양을 설정합니다.

[3](*)딜레이 사운드의 톤을 조정합니다.

[6](*)딜레이 사운드와 다이렉트 사운드의 믹스 양을 조정합니다.

세팅이 10이면 딜레이 사운드만 출력됩니다.

F.REVERB EFFECTS

여기서 케비넷 이후에 처리되는 리버브 이펙트의 세팅을 설정할 수 있습니다.

11 개의 이펙트 타입을 선택하실 수 있습니다.

(*):이 표시는 익스프레션 페달로 컨트롤할 수 있는 파라메터를 표시합니다.

1.SPRING 1 MONO IN/STEREO OUT 1

기타 앰프에 사용되어져왔던 스프링 리버브를 모델로 했습니다.

..................................................................................................................

페이지 49

2.SPRING 2 MONO IN/STEREO OUT 1

고밀도의 공간감을 가진 스프링 리버브입니다.

3.PLATE 1 MONO IN/STEREO OUT 1

스프링대신에 메탈 플레이트에서 리버브를 발생하는 타입의 모델입니다.

짧은 리버브 타임을 가지며 빠른 어택을 가져서 퍼커시브 스타일 연주에 적합합니다.

4.PLATE 2 MONO IN/STEREO OUT 1

고밀도의 공간감을 가진 플레이트 리버브입니다.

5.CHAMBER 1 MONO IN/STEREO OUT 1

많은 레코딩 스튜디오에선 특별히 만들어진 룸에서 발생하는 리버브를 사용해왔습니다.

이 모델은 보편적인 에코 챔버 사운드입니다.

6.CHAMBER 2 MONO IN/STEREO OUT 1

밝은 사운드를 나타내주는 에코 챔버입니다.

7.ROOM 1 MONO IN/STEREO OUT 1

수많은 초기 반사를 발생하는 룸의 리버브를 모델로 했습니다.

8.ROOM 2 MONO IN/STEREO OUT 1

큰 규모의 룸의 리버브를 모델로 했습니다.

9.HALL 1 MONO IN/STEREO OUT 1

수많은 에코를 발생하는 콘서트홀의 리버브입니다.

10.HALL 2 MONO IN/STEREO OUT 1

부드로운 리버브를가진 콘서트홀의 리버브입니다.

[1](*)리버브 타임을 설정합니다.

이 세팅과 실제 리버즈의 길이와의 관계는 리버브의 타입에따라 다릅니다.

[2](*)저주파대역의 감쇠를 조정합니다.

[3](*)고주파대역의 감쇠를 조정합니다.

[4]리버브가 발생하기전의 딜레이를 설정합니다.

이 세팅으로 오리지널 사운드의 명확성을 조정할 수 있습니다.

[6](*)리버브 사운드의 믹스 양을 조정합니다.

..................................................................................................................

페이지 50

11.GATE MONO IN/STEREO OUT 1

퍼커시브 스타일 연주시에 매우 유용한 게이트 리버브입니다.

SHAPE를 2로하고 MIX를 10으로하면 리버스-플레이백 타입 사운드를 만들 수 있습니다.

[1]게이트 타임을 조정합니다.

[2](*)저주파대역의 감쇠를 조정합니다.

[3](*)고주파대역의 감쇠를 조정합니다.

[4]리버브가 발생하기전의 딜레이를 설정합니다

[5]게이트의 타입을 설정합니다.

1:일반적인 게이트

2:리버스-플레이백 타입 게이트

[6](*)리버브 사운드와 다이렉트 사운드의 믹스 양을 조정합니다.

10으로 세팅하면 리버브 사운드만 출력됩니다.

......................................................................................................

페이지 51

Tuner(Bypass,Mute)

편리한 사용을위해 ToneLabSE는 크로매틱 튜너를 가지고 있습니다.

438 Hz-445 Hz 까지 레퍼런스 피치를 조정할 수 있습니다.

TUNING PROCEDURE

1.0.5초 가량 FX ON/OFF (TUNER) 버튼을 누릅니다.

모든 이펙트는 바이패스되고 자동 크로매틱 튜너가 작동합니다.

(디스플레이창에 BYPASS가 표시됩니다.)

라이브 상황에선 튜닝하는 음이 출력이 않되도록 Silent 튜닝 모드를 사용할 수 있습니다.

FX ON/OFF (TUNER) 버튼을 1.5초 가량누르면 Silent 튜닝 모드로 들어갑니다.

아웃풋이 뮤트되는 상태로 튜닝을 할 수 있습니다.

(디스플레이창에 MUTE가 표시됩니다.)

2.Guitar를 치면 가장 근법한 피치가 뱅크 디스플레이에 표시됩니다.

3.meter를 보면서 튜닝을합니다.

4.튜닝을 마쳤으면, FX ON/OFF (TUNER) 버튼을 누릅니다.

HINT:프로그램 셀렉트 모드에서 튜닝 기능을 사용했을 경우에는,

프로그램 셀렉트 페달을 눌러서 튜너 모드에서 프로그램 모드로 바꿀 수 있습니다.

......................................................................................................

페이지 52

CALIBRATING THE TUNER

ToneLabSE를 키면 튜너는 자동적으로 A=440 Hz로 조정됩니다.

필요할 경우, A=438 Hz-445 Hz 까지 레퍼런스 피치를 조정할 수 있습니다.

*튜너가 작동하고 있는동안 밸류 디스플레이는(3.10) 레퍼런스 피치의 주파수를 나타내며,

상,하 버튼을 사용해서 438 Hz-445 Hz 까지 레퍼런스 피치를 조정할 수 있습니다.

NOTE:튜너의 주파수를 변경해도 ToneLabSE를 껐다 켰을 경우에는 440 Hz로 맞춰집니다.

.......................................................................................................

페이지 53

Using the expression pedals

EXPRESSION PEDAL SETTINGS

ToneLabSE는 와우 또는 볼륨뿐만아니라 매우 다양한 이펙트 파라메터를 컨트롤할 수 있는

두 개의 익스프레션 페달을 제공합니다.

HINT:익스프레션 페달에 파라메터를 지정할 경우, 노브를 사용해서 프로그램을 에디팅하는것과 동일한

효과를 사용할 수 있습니다.

페달을 사용할 경우 EDIT 아이콘이 켜집니다.

프로그램을 저장할 경우, 현재 페달의 위치 상태로 저장이됩니다.

익스프레션 페달이 "--OFF--", "VOLUME", "M/PITCH", "D/INPUT" 또는 "R/INPUT"일경우에는 프로그램은 페달에의해 에디팅되지 않습니다.

EXPRESSION TARGET QUICK ASSIGN

익스프레션 페달로 무엇을 조정할지를 결정하는 쉬운 방법이 있습니다.

예를 들어, MODULATION 셀렉터로 PITCH SHIFTER를 선택합니다.

1.PITCH SHIFTER를 에디팅하려면, 밸류 노브 1 또는 좌,우 버튼을 사용해서 디스플레이창에

PITCH가 나타나게 합니다.

이때 EXPRESSION 버튼이 켜집니다.

이 상태에서 EXPRESSION 버튼을 1초이상 누르고 있으면 디스플레이창에 COMPLETE가 표시됩니다.

PITCH 파라메터가 이제 익스프레션 페달 1에 지정되어서 PITCH SHIFT의 양을 조정할 수 있습니다.

보다 세밀한 세팅을 원할 경우엔, EXPRESSION 버튼을 누르고 최소값("EXP1 MIN",밸류 노브 2)과

최대값("EXP1 MAX,밸류 노브 3)을 조정할 수 있습니다.

같은 방법으로 현재 디스플레이창에 나타나있는 파라메터를 익스프레션 페달 2에도 지정할 수 있습니다.

NOTE : PEDAL 이펙트에서 "VOX WAH"를 선택하면 자동적으로 익스프레션 1에 지정됩니다.

.............................................................................................................

페이지 54

SETTING THE EXPRESSION TARGET

EXPRESSION 버튼이 깜빡일 경우에 밸류 노브 1-6을 사용해서 다음의 파라메터를 조정할 수 있습니다.

전 페이지의 Quick Assign 기능에서 예를든것과 비슷하게

PITCH SHIFTER 모듈레이션 이펙트의 PITCH 파라메터를 익스프레션 페달 1에 지정하는 예를 들어보죠.

1.MODULATION 셀렉터로 PITCH SHIFTER를 선택합니다.

2.EXPRESSION 버튼을 눌러서 깜박이게 합니다.

3.오른쪽 방향 버튼 또는 밸류 노브 1을 눌러서 밸류 디스플레가 "E1"을 표시하게합니다.

4.상,하 버튼이나 밸류 노브 1을 사용해서 네임 디스플레이가 "M/PITCH"를 표시하게 합니다.

PITCH SHIFTER의 PITCH 파라메터가 이제 익스프레션 페달 1에 지정됩니다.

..........................................................................................................

페이지 55

NOTE:"OFF" 일경우엔 익스프레션 페달은 어떤 파라메터도 조정하지 않습니다.

익스프레션 페달 파라메터는 다음과 같습니다.

# 영문 메뉴얼의 표 참조하세요 #

이번에 보여드리는 예는 두 익스프레션 페달을 사용한 다양한 방법입니다.

원할경우엔 이보다 더 세밀한 세팅을 할 수 있습니다.

5.밸류 노브 2를 사용해서 네임 디스플레이에 "EXP 1 MIN"이 나타나게 합니다.

여기서는 페달의 최소 위치에서의 PITCH 값을 조정합니다.

밸류 노브 2 또는 상,하 버튼을 사용해서 값을 조정합니다.

6.밸류 노브 3을 사용해서 네임 디스플레이에 "EXP 1 MAX"가 나타나게 합니다.

여기서는 페달의 최대 위치에서의 PITCH 값을 조정합니다.

밸류 노브 3 또는 상,하 버튼을 사용해서 값을 조정합니다.

익스프레션 페달을 작동할 경우에 위레서 세팅한 범위안에서 변하게됩니다.

같은 방법으로 밸류 노브 4-6과 상,하,좌,우 버튼을 사용해서 익스프레션 페달 2의

익스프래션 타겟 파라메터를 조정할 수 있습니다.

(EXP2의 익스프레션 타겟 세팅을 조정할 경우엔, 밸류 디스플레이는 "E2"를 표시합니다.)

NOTE:익스프레션 타겟을 변경하면 MIN 과 MAX 값들은 초기화됩니다.

7.현재의 설정에서 나가려면 EXIT 버튼을 누릅니다.

NOTE:여러분이 만든 세팅은 저장을 하지않는한 내부 메모리에 저장되지 않습니다.

EXPRESSION PEDAL CONTROL INITIALIZATION SETTINGS

EXPRESSION 버튼이 깜빡이는 동안 오른쪽 방향 버튼을 여러번 누르면 "EXP1 INI"세팅이 나타납니다.

만약 오른쪽 방향 버튼을 한번 더 누르면 "EXP2 INI"세팅이 나타납니다.

.............................................................................................................

페이지 56

"EXP1 INI"은 익스프레션 페달 1에 지정된 컨트롤 데이터가 프로그램을 바꿀경우에 변경될지 여부를

결정합니다.

("EXP2 INI"도 익스프레션 페달 2에 마찬가지 기능을 결정합니다.)

상,하 버튼을 사용해서 세팅을 변경합니다.

"OFF" 상태면 프로그램을 바꿀경우에 익스프레션 타겟에 지정된 파라메터가 페달의 현대 위치로 변경됩니다.

"ON" 상태면 프로그램을 바꿀경우에 익스프레션 타겟에 지정된 파라메터가 원래 저장된 세팅으로 변경됩니다.

이 세팅에서 나오려면 EXIT 버튼을 누릅니다.

NOTE:"EXP1 INI"과 "EXP2 INI"는 프로그램에 저장되지 않습니다.

이 세팅은 모든 프로그램에 모두 적용되며 세팅은 자동적으로 저장됩니다.

CONTROL SWITCH SETTINGS

다음의 컨트롤 페달 세팅은 각 프로그램마다 개별적으로 사용할 수 있습니다.

CONTROL 버튼을 눌러서 깜빡이게 하고, 밸류 노브 1로 사용하기 원하는 이펙틀르 선택합니다.

SWITCHING EACH EFFECT ON/OFF

영문 메뉴얼 표 참조

NOTE:CONTROL 버튼의 LED는 on/off 상태를 나타내줍니다.

USING TAP TEMPO TO SET A PARAMETER

* "MOD TAP"     모듈레이션 이펙트의 SPEED 파라메터를 조정하는 TAP TEMPO

* "DLY TAP"     딜레이 이펙트의 TIME 파라메터를 조정하는 TAP TEMPO

NOTE:CONTROL 버튼의 LED는 템포를 표시해줍니다.

FACTOR VALUE KNOB 2 SETTING

MODULATION 이펙트의 SPEED 파라메터 또는 DELAY 이펙트의 TIME 파라메터가 컨트롤 페달에 지정되어있으면 MODULATION 이펙트의 LFO SPEED 또는 DELAY 이펙트의 DELAY TIME은 컨트롤 페달을 두 본 누르는 간격으로 지정할 수 있습니다.

이 경우에 페달을 누른 간격은 "factor" 파라메터에 적용됩니다.

..............................................................................................................

페이지 57

NOTE:탭의 간격 시간은 10초이상은 사용할 수 없습니다.

NOTE:만약 MOD TAP 또는 DLY TAP 이외의 파라메터를 지정하면 FACTOR 세팅은 아무런 기능을하지 않습니다.

EFFECT CONTROL

* 영문 메뉴얼 표 참조

1.CONTROL 버튼을 눌러서 깜빡이게합니다.

2.컨트롤 타겟을 선택하기위해 상,하 버튼 또는 밸류 노브 1을 사용합니다.

3.만약 MOD TAP 또는 DLY TAP을 선택하면, 오른쪽 방향 버튼이나 밸류 노브 2를 사용해서

네임 디스플레이에 "FACTOR"가 나타나게합니다.

여기서 여러분이 탭으로 설정한 간격과 SPEED 또는 TIME의 관계를 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 타겟으로 DLY TAP을 설정하고 FACTOR를 "1-4"로 하면 탭 간격의 1/4th 길이의 딜레이를 사용할 수 있습니다.

4.이 설정을 나오려면 EXIT 버튼을 누릅니다.

ADJUSTING THE SENSITIVITY OF THE PEDALS

페달이 최대/최소 위치에서 올바르게 작동하지 않을 경우,

페달을 리튜닝합니다.

NOTE:조정할 경우, 페달을 손을 이용해서 움직여야 합니다.

EXPRESSION PEDAL 1

1.전원을 끕니다.

2.EXPRESSION 버튼과 CHAIN 버튼을 누른 상태에서 전원을 켭니다.

네임 디스플레이가 EXP1 MIN을 표시합니다.

3.천천히 익스프레션 페달을 뒤로 완전히 젖히후 손을 땝니다.

(영문 메뉴얼 그림 참조)

4.GLOBAL 버튼을 누릅니다. 네임 디스플레이에 EXP1 MAX가 나타납니다.

...........................................................................................................

페이지 58

5.천천히 익스프레션 페달을 앞으로 완전히 젖히후 손을 땝니다.

NOTE:이 조정 모드에서 나가려면 EXIT 버튼을 누릅니다.

6.GLOBAL 버튼을 누릅니다.

네임 디스플레이에 COMPLETE가 1초정도 표시되고 ToneLabSE는 이반 모드로 돌아갑니다.

만약 감도 조정이 올바로되지 않으면 네임 디스플레이는 ERROR을 표시하고,

EXP1 MIN이 표시됩니다.

EXPRESSION PEDAL 2

1.전원을 끕니다.

2.CONTROL 버튼과 CHAIN 버튼을 누른 상태에서 전원을 켭니다.

네임 디스플레이에 EXP2 MIN이 나타납니다.

윗 단계의 3-6 단계를 반복하시면 됩니다.

...........................................................................................................

페이지 59부터의 MIDI 파트는 외부 디바이스 관련된 부분이므로

여러분이 사용하시는 외부 디바이스의 MIDI 관련부분을 알아보시기 바랍니다.